{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,3,9],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[6,0,6,5],[6,7,6,9],[7,0,7,9]]}
["2025年“A”项目树池篦子采购报价表"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）",null,"金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"全费用限价（元）","合价（元）","班组所报全费用单价（元）","合价（元）"]
[]
[1,"树池篦子1  1200mm*1200mm","1.名称：树池篦子1  1200mm*1200mm\n2.前期及辅助工作：拆除原有树池边带，清理树池内多余种植土，切除多余树根、透水及混凝土切割破除、树池内水管和电缆迁改（如有）、树篦子接口处人行道修复。拆除后的建渣、土石方等外运，运费、弃渣费等投标人综合考虑在报价中。\n3.基层安装：30厚C20细石混凝土找平，-40×4热镀锌扁铁焊接在30×30×3热镀锌方管上，40×40×2热镀锌角钢树圈与方管焊接，Φ6镀锌锚筋与镀锌角钢焊接固定（4角）（L=120mm）。\n4.面层安装：3mm304拉丝不锈钢L型（包边10mm）与热镀锌扁铁焊接，可见面无焊点。树池空心圈根据树干大小进行调整定制，用1.5mm304拉丝不锈钢包边（宽40mm）。3mm拉丝不锈钢面雕刻桂花花型。\n5.镀锌扁铁镂空处撒铺50mm厚机制碎石Φ15-20mm。\n6.具体做法尺寸详见施工图。其余做法满足设计要求及验收规范。","套",413,1250,{"$f":"F5*E5","v":516250}]
[2,"树池篦子2  1600mm*1200mm","1.名称：树池篦子2  1600mm*1200mm\n2.前期及辅助工作：拆除原有树池边带，清理树池内多余种植土，切除多余树根、透水及混凝土切割破除、树池内水管和电缆迁改（如有）、树篦子接口处人行道修复。拆除后的建渣、土石方等外运，运费、弃渣费等投标人综合考虑在报价中。\n3.基层安装：30厚C20细石混凝土找平，-40×4热镀锌扁铁焊接在30×30×3热镀锌方管上，40×40×2热镀锌角钢树圈与方管焊接，Φ6镀锌锚筋与镀锌角钢焊接固定（4角）（L=120mm）。\n4.面层安装：3mm304拉丝不锈钢L型（包边10mm）与热镀锌扁铁焊接，可见面无焊点。树池空心圈根据树干大小进行调整定制，用1.5mm304拉丝不锈钢包边（宽40mm）。3mm拉丝不锈钢面雕刻桂花花型。\n5.镀锌扁铁镂空处撒铺50mm厚机制碎石Φ15-20mm。\n6.具体做法尺寸详见施工图。其余做法满足设计要求及验收规范。","套",20,1500,{"$f":"F6*E6","v":30000}]
["合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G5:G6)","v":546250}]
["说明：\n1、工程招标和分包范围：本工程的树池篦子。\n2.投标人根据施工工艺、工序及国家现行规范自行踏勘现场后综合考虑进行报价，最终结算时，以招标人核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。\n3.开具的发票为增值税专票。\n4.全费用综合单价包含人工费、所有材料费（含辅材和周转材料费）、机械设备费、工具器具费、临时设施及措施费、下车费、吊装费、规费、管理费、配合费、安全文明施工费、以及各种风险费、保险费、施工过程中办理的各种手续费、降水费、排水费、各种检测费、利润、税费等完成该工作所需的全部费用，结算时无论涨跌、工程量增减或其它任何风险因素，均不作调整。\n5.投标人自行考虑自备发电机和水车运水等保障正常施工措施，其费用综合考虑在投标报价中，不再另计。\n6.现场安全环保文明施工管理要求：（1）由公司统一发放印有“兴绿园林”字样和LOGO的安全帽和反光背心，班组按实名制领取，使用完后交回项目部，否则按采购费用扣款，其余参照合同附件中安全环保管理协议执行。"]