{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["【园林绿化工程】"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【园林绿化工程】","index":0,"n_rows":291,"n_cols":11,"rows_kept":291,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[111,1,111,2],[111,6,111,7],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[116,1,116,2],[116,6,116,7],[117,1,117,2],[117,6,117,7],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[119,1,119,2],[119,6,119,7],[120,1,120,2],[120,6,120,7],[121,1,121,2],[121,6,121,7],[122,1,122,2],[122,6,122,7],[123,1,123,2],[123,6,123,7],[124,1,124,2],[124,6,124,7],[125,1,125,2],[125,6,125,7],[126,1,126,2],[126,6,126,7],[127,1,127,2],[127,6,127,7],[128,1,128,2],[128,6,128,7],[129,1,129,2],[129,6,129,7],[130,1,130,2],[130,6,130,7],[131,1,131,2],[131,6,131,7],[132,1,132,2],[132,6,132,7],[133,1,133,2],[133,6,133,7],[134,1,134,2],[134,6,134,7],[135,1,135,2],[135,6,135,7],[136,1,136,2],[136,6,136,7],[137,1,137,2],[137,6,137,7],[138,1,138,2],[138,6,138,7],[139,1,139,2],[139,6,139,7],[140,1,140,2],[140,6,140,7],[141,1,141,2],[141,6,141,7],[142,1,142,2],[142,6,142,7],[143,1,143,2],[143,6,143,7],[144,1,144,2],[144,6,144,7],[145,1,145,2],[145,6,145,7],[146,1,146,2],[146,6,146,7],[147,1,147,2],[147,6,147,7],[148,1,148,2],[148,6,148,7],[149,1,149,2],[149,6,149,7],[150,1,150,2],[150,6,150,7],[151,1,151,2],[151,6,151,7],[152,1,152,2],[152,6,152,7],[153,1,153,2],[153,6,153,7],[154,1,154,2],[154,6,154,7],[155,1,155,2],[155,6,155,7],[156,1,156,2],[156,6,156,7],[157,1,157,2],[157,6,157,7],[158,1,158,2],[158,6,158,7],[159,1,159,2],[159,6,159,7],[160,1,160,2],[160,6,160,7],[161,1,161,2],[161,6,161,7],[162,1,162,2],[162,6,162,7],[163,1,163,2],[163,6,163,7],[164,1,164,2],[164,6,164,7],[165,1,165,2],[165,6,165,7],[166,1,166,2],[166,6,166,7],[167,1,167,2],[167,6,167,7],[168,1,168,2],[168,6,168,7],[169,1,169,2],[169,6,169,7],[170,1,170,2],[170,6,170,7],[171,1,171,2],[171,6,171,7],[172,1,172,2],[172,6,172,7],[173,1,173,2],[173,6,173,7],[174,1,174,2],[174,6,174,7],[175,1,175,2],[175,6,175,7],[176,1,176,2],[176,6,176,7],[177,1,177,2],[177,6,177,7],[178,1,178,2],[178,6,178,7],[179,1,179,2],[179,6,179,7],[180,1,180,2],[180,6,180,7],[181,1,181,2],[181,6,181,7],[182,1,182,2],[182,6,182,7],[183,1,183,2],[183,6,183,7],[184,1,184,2],[184,6,184,7],[185,1,185,2],[185,6,185,7],[186,1,186,2],[186,6,186,7],[187,1,187,2],[187,6,187,7],[188,1,188,2],[188,6,188,7],[189,1,189,2],[189,6,189,7],[190,1,190,2],[190,6,190,7],[191,1,191,2],[191,6,191,7],[192,1,192,2],[192,6,192,7],[193,1,193,2],[193,6,193,7],[194,1,194,2],[194,6,194,7],[195,1,195,2],[195,6,195,7],[196,1,196,2],[196,6,196,7],[197,1,197,2],[197,6,197,7],[198,1,198,2],[198,6,198,7],[199,1,199,2],[199,6,199,7],[200,1,200,2],[200,6,200,7],[201,1,201,2],[201,6,201,7],[202,1,202,2],[202,6,202,7],[203,1,203,2],[203,6,203,7],[204,1,204,2],[204,6,204,7],[205,1,205,2],[205,6,205,7],[206,1,206,2],[206,6,206,7],[207,1,207,2],[207,6,207,7],[208,1,208,2],[208,6,208,7],[209,1,209,2],[209,6,209,7],[210,1,210,2],[210,6,210,7],[211,1,211,2],[211,6,211,7],[212,1,212,2],[212,6,212,7],[213,1,213,2],[213,6,213,7],[214,1,214,2],[214,6,214,7],[215,1,215,2],[215,6,215,7],[216,1,216,2],[216,6,216,7],[217,1,217,2],[217,6,217,7],[218,1,218,2],[218,6,218,7],[219,1,219,2],[219,6,219,7],[220,1,220,2],[220,6,220,7],[221,1,221,2],[221,6,221,7],[222,1,222,2],[222,6,222,7],[223,1,223,2],[223,6,223,7],[224,1,224,2],[224,6,224,7],[225,1,225,2],[225,6,225,7],[226,1,226,2],[226,6,226,7],[227,1,227,2],[227,6,227,7],[228,1,228,2],[228,6,228,7],[229,1,229,2],[229,6,229,7],[230,1,230,2],[230,6,230,7],[231,1,231,2],[231,6,231,7],[232,1,232,2],[232,6,232,7],[233,1,233,2],[233,6,233,7],[234,1,234,2],[234,6,234,7],[235,1,235,2],[235,6,235,7],[236,1,236,2],[236,6,236,7],[237,1,237,2],[237,6,237,7],[238,1,238,2],[238,6,238,7],[239,1,239,2],[239,6,239,7],[240,1,240,2],[240,6,240,7],[241,1,241,2],[241,6,241,7],[242,1,242,2],[242,6,242,7],[243,1,243,2],[243,6,243,7],[244,1,244,2],[244,6,244,7],[245,1,245,2],[245,6,245,7],[246,1,246,2],[246,6,246,7],[247,1,247,2],[247,6,247,7],[248,1,248,2],[248,6,248,7],[249,1,249,2],[249,6,249,7],[250,1,250,2],[250,6,250,7],[251,1,251,2],[251,6,251,7],[252,1,252,2],[252,6,252,7],[253,1,253,2],[253,6,253,7],[254,1,254,2],[254,6,254,7],[255,1,255,2],[255,6,255,7],[256,1,256,2],[256,6,256,7],[257,1,257,2],[257,6,257,7],[258,1,258,2],[258,6,258,7],[259,1,259,2],[259,6,259,7],[260,1,260,2],[260,6,260,7],[261,1,261,2],[261,6,261,7],[262,1,262,2],[262,6,262,7],[263,1,263,2],[263,6,263,7],[264,1,264,2],[264,6,264,7],[265,1,265,2],[265,6,265,7],[266,1,266,2],[266,6,266,7],[267,1,267,2],[267,6,267,7],[268,1,268,2],[268,6,268,7],[269,1,269,2],[269,6,269,7],[270,1,270,2],[270,6,270,7],[271,1,271,2],[271,6,271,7],[272,1,272,2],[272,6,272,7],[273,1,273,2],[273,6,273,7],[274,1,274,2],[274,6,274,7],[275,1,275,2],[275,6,275,7],[276,1,276,2],[276,6,276,7],[277,1,277,2],[277,6,277,7],[278,1,278,2],[278,6,278,7],[279,1,279,2],[279,6,279,7],[280,1,280,2],[280,6,280,7],[281,1,281,2],[281,6,281,7],[282,1,282,2],[282,6,282,7],[283,1,283,2],[283,6,283,7],[284,1,284,2],[284,6,284,7],[285,1,285,2],[285,6,285,7],[286,1,286,2],[286,6,286,7],[287,1,287,2],[287,6,287,7],[288,1,288,2],[288,6,288,7],[289,1,289,2],[289,6,289,7],[290,0,290,8],[290,9,290,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年“I”项目园建工程量清单与报价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","2019年“I”项目园建工程","","","","",null,"","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","全费用单价限价(元)","金额（元）"]
["","","","","","","","",null,"全费用单价","合  计"]
[" "," ","","沥青道路"," "," "," ",""," ",null,""]
["1","040202001119","","路床（槽）整形","1.部位 \r\n2.范围","m2","7450","","1.47"]
["2","040202015122","","200厚4%水泥稳定碎（砾）石","1.厚度：20cm\r\n2.水泥含量：4%\r\n3.石料规格：砾石 5～40mm","m2","7450","","43.69"]
["3","040202015122","","200厚5%水泥稳定碎（砾）石","1.厚度：20cm\r\n2.水泥含量：5%\r\n3.石料规格：卵石5mm～40mm","m2","7450","","46.85"]
["4","040204004025","","车行道路沿石","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","1763","","24.92"]
[" "," ","","1#、2#楼总平铺装"," "," "," ",""," "]
[" "," ","","车行道"," "," "," ",""," "]
["5","010101001001","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","3469.63","","0.67"]
["6","010404001002","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","346.963","","223.12"]
["7","010501001003","","150厚C25混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25\r\n3.含模板安拆","m3","520.445","","525.57"]
["8","011101006004","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","3469.63","","24.79"]
["9","011102001005","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1450.59","","63.22"]
["10","011102001006","","600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1592.67","","63.22"]
["11","011102001007","","600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","426.37","","63.22"]
["12","011102001008","","600X600X30蔺州灰花岗石平纹（仿古面） 45°铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","151.18","","63.22"]
[" "," ","","3、4号楼"," "," "," ",""," "]
["13","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","2786.561","","0.67"]
["14","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","278.656","","223.12"]
["15","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","278.656","","505.76"]
["16","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","2786.561","","24.79"]
["17","011102001007","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1284.525","","63.22"]
["18","011102001007","","300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","6.15","","63.22"]
["19","011102001007","","600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","106.936","","63.22"]
["20","011102001013","","600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：1200X600X50蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","102.2","","63.22"]
["21","011102001008","","600X600X30蔺州黑花岗石平纹（仿古面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：1200X600X50蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1059.84","","63.22"]
["22","011102001008","","600X600X30蔺州灰花岗石平纹（斧凿面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：1200X600X50蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","117.71","","63.22"]
["23","011102001008","","600X600X30蔺州灰花岗石平纹（仿古面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：1200X600X50蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","109.2","","63.22"]
["24","040204004025","","150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","502.651","","29.32"]
[" "," ","","5、6号楼"," "," "," ",""," "]
["25","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","2933.686","","0.67"]
["26","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","293.369","","223.12"]
["27","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","293.369","","505.76"]
["28","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","2933.686","","24.79"]
["29","011102001007","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","776.89","","63.22"]
["30","011102001007","","300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","61.49","","63.22"]
["31","011102001007","","600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","106.936","","63.22"]
["32","011102001013","","600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","336.97","","63.22"]
["33","011102001008","","600X600X30蔺州黑花岗石平纹（仿古面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：6200X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1486.26","","63.22"]
["34","011102001008","","600X600X30蔺州灰花岗石平纹（斧凿面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","165.14","","63.22"]
["35","040204004025","","150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","636.442","","29.32"]
[" "," ","","7、8号楼"," "," "," ",""," "]
["36","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","3769.638","","0.67"]
["37","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","376.964","","223.12"]
["38","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","376.964","","505.76"]
["39","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","3769.638","","24.79"]
["40","011102001007","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","2392.57","","63.22"]
["41","011102001007","","300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","60.486","","63.22"]
["42","011102001007","","600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","140.4","","63.22"]
["43","011102001013","","600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","347.6","","63.22"]
["44","011102001008","","600X600X30蔺州黑花岗石平纹（仿古面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","655.74","","63.22"]
["45","011102001008","","600X600X30蔺州灰花岗石平纹（斧凿面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","72.86","","63.22"]
["46","011102001008","","600X600X30蔺州灰花岗石平纹（仿古面）铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","100","","63.22"]
["47","040204004025","","150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","585.102","","24.92"]
[" "," ","","挡墙一(72.97m)"," "," "," ",""," "]
["48","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","1600.232","","8.08"]
["49","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","1379.972","","18.48"]
["50","010501002024","","挡墙混凝土","1.混凝土种类 商混\r\n2.混凝土强度等级 c25","m3","920.43","","528.78"]
["51","011702001026","","模板","基础类型","m2","1354.84","","33.74"]
["52","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","94.773","","243.79"]
["53","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","140.6","","27.00"]
[" "," ","","挡墙二(31.85m)"," "," "," ",""," "]
["54","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","279.006","","8.08"]
["55","010403004027","","青条石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石（甲供）\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","164.983","","146.71"]
["56","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","164.983","","18.48"]
["57","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","21.977","","243.79"]
["58","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","24","","27.00"]
[" "," ","","挡墙三(42.5m)"," "," "," ",""," "]
["59","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","675.538","","8.08"]
["60","010403004027","","青条石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","375.743","","146.71"]
["61","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","375.743","","18.48"]
["62","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","42.547","","243.79"]
["63","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","85.8","","27.00"]
[" "," ","","挡墙四(214m)"," "," "," ",""," "]
["64","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","376.64","","8.08"]
["65","010501001011","","100厚C15混凝土垫层（含模板）","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","27.82","","505.76"]
["66","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","18.525","","18.48"]
["67","010501002024","","c25混凝土基础","1.混凝土种类 ：商混\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","70.62","","524.97"]
["68","010403004027","","青条石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石（甲供）\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","139.1","","146.71"]
["69","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","36.113","","243.79"]
["70","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","54","","27.00"]
[" "," ","","挡墙五(19.33)"," "," "," ",""," "]
["71","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","307.25","","8.08"]
["72","010501002024","","挡墙混凝土","1.混凝土种类 商混（含模板）\r\n2.混凝土强度等级 c25","m3","171.786","","528.78"]
["73","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","171.786","","18.48"]
["74","011702001026","","模板","基础类型","m2","293.816","","33.74"]
["75","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","19.351","","243.79"]
["76","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","42.9","","27.00"]
[" "," ","","挡墙六(82.11)"," "," "," ",""," "]
["77","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","766.037","","8.08"]
["78","010501002024","","挡墙混凝土","1.混凝土种类 商混\r\n2.混凝土强度等级 c25","m3","426.726","","528.78"]
["79","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","339.311","","18.48"]
["80","011702001026","","模板","基础类型","m2","968.898","","33.74"]
["81","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","57.099","","243.79"]
["82","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","60.9","","27.00"]
[" "," ","","挡墙七(6.13)"," "," "," ",""," "]
["83","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","42.959","","8.08"]
["84","010403004027","","青条石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石（甲供）\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","25.127","","146.71"]
["85","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","25.127","","18.48"]
["86","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","2.45","","243.79"]
["87","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","5.6","","27.00"]
[" "," ","","挡墙八(3.59)"," "," "," ",""," "]
["88","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","17.232","","8.08"]
["89","010403004027","","青条石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石（甲供）\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","9.309","","146.71"]
["90","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","9.309","","18.48"]
["91","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","1.708","","243.79"]
["92","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","3.8","","27.00"]
[" "," ","","挡墙九(10.5)"," "," "," ",""," "]
["93","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","260.61","","8.08"]
["94","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","133.718","","18.48"]
["95","010403004027","","青条石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石（甲供）\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","133.718","","146.71"]
["96","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","13.671","","243.79"]
["97","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种  pvc 泄水管\r\n2.管径 φ100","m","18","","27.00"]
[" "," ","","线性排水沟（1192m）"," "," "," ",""," "]
["98","010101003028","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","780.998","","8.08"]
["99","010404001010","","150厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","162.804","","223.12"]
["100","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","72.755","","505.76"]
["101","010501002029","","c15砼基础（含模板）","1.混凝土种类 \r\n2.混凝土强度等级","m3","177.012","","505.26"]
["102","自编127","","成品排水沟不锈钢盖板（重新询价）"," ","m","1192","","300.00"]
[" "," ","","人行道"," "," "," ",""," "]
["103","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","534.869","","0.79"]
["104","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","53.487","","223.12"]
["105","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","53.487","","505.76"]
["106","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","534.869","","24.79"]
["107","011102001013","","600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州黑花岗石立纹（仿古面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","24.33","","63.22"]
["108","011102001014","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","503.89","","63.22"]
["109","011102001015","","600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","6.648","","63.22"]
["110","011102001016","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面） 工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","18.9","","63.22"]
["111","011102001017","","300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1.8","","63.22"]
[" "," ","","树池与路沿石"," "," "," ",""," "]
["112","010101001018","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","95.879","","0.79"]
["113","010501001019","","100厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","9.588","","515.67"]
["114","010401003020","","M7.5水泥砂浆砌MU10标砖","1.砖品种、规格、强度等级 \r\n2.墙体类型 \r\n3.砂浆强度等级、配合比","m3","26.733","","500.83"]
["115","011201004021","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","155.099","","28.73"]
["116","011101006022","","30厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","找平层厚度、砂浆配合比","m2","42.3","","24.79"]
["117","011204001023","","100X50X20蔺州黑花岗石立纹（仿古面）工字缝铺贴 立面","1.墙体类型 \r\n2.安装方式 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 \r\n4.缝宽、嵌缝材料种类 \r\n5.防护材料种类 \r\n6.磨光、酸洗、打蜡要求","m2","56.4","","63.22"]
["118","011102001024","","50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","45.12","","63.22"]
["119","040204004025","","150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","422.1","","24.92"]
[" "," ","","停车场总平铺装"," "," "," ",""," "]
[" "," ","","透水砼地面"," "," "," ",""," "]
["120","010101001026","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","3086.94","","0.67"]
["121","010201001027","","1:6炉渣调高层","1.材料种类及配比 \r\n2.压实系数 \r\n3.掺加剂品种","m3","2469.552","","100.52"]
["122","040203004028","","0.6cm乳化沥青稀浆封层ES-2"," ","m2","3086.94","","4.57"]
["123","040203007029","","150厚6-10mm粒径C25透水混凝土面层（灰色）"," ","m2","3086.94","","166.75"]
["124","040203003030","","无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理，固体份>40%，进口固化剂）"," ","m2","3086.94","","3.31"]
["125","010403006074","","青石栏杆（停车场）","1.石料种类、规格 ：1000*300*150厚青石压顶(手打面)，930*180*120厚青石（机割面），1160*780*80厚青石（机割面），330*150*70厚青石（机割面），3350*120*100厚青石（机割面），1360*200*200厚青石（机割面）立柱\r\n2.石表面加工要求：凹8斧凿面\r\n3.其他要求：植筋4^114L120(环氧树脂胶)，20厚1:2水泥砂浆固定","m","340","","600.00"]
[" "," ","","植草砖停车位"," "," "," ",""," "]
["126","010101001031","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","1306.25","","0.67"]
["127","040205006032","","停车位标线","1.材料品种 \r\n2.工艺：热熔涂料","m2","52.65","","45.46"]
["128","010201001033","","1:6炉渣调高层","1.材料种类及配比 \r\n2.压实系数 \r\n3.掺加剂品种","m3","1306.25","","100.52"]
["129","050201005034","","60厚透水植草砖（內填种植土）","1.垫层厚度:50厚黄土中砂混合垫层\r\n2.嵌草砖（格）品种、规格、颜色:60厚透水植草砖\r\n3.漏空部分填土要求:內填种植土","m2","1306.25","","52.50"]
[" "," ","","树池与路沿石"," "," "," ",""," "]
["130","010401003035","","M7.5水泥砂浆砌MU10标砖","1.砖品种、规格、强度等级 \r\n2.墙体类型 \r\n3.砂浆强度等级、配合比","m3","49.444","","500.83"]
["131","011201004036","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","412.032","","28.73"]
["132","011101006037","","30厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","找平层厚度、砂浆配合比","m2","51.504","","24.79"]
["133","011204001038","","100X50X20蔺州黑花岗石立纹（仿古面）工字缝铺贴 立面","1.墙体类型 \r\n2.安装方式 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 \r\n4.缝宽、嵌缝材料种类 \r\n5.防护材料种类 \r\n6.磨光、酸洗、打蜡要求","m2","119.712","","63.22"]
["134","011102001039","","50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","54.938","","63.22"]
["135","040204004040","","150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","796.61","","24.92"]
[" "," ","","绿化带"," "," "," ",""," "]
["136","040701006041","","定型蓄、排水卷材（聚氯乙烯）每平方米1100g，0.8厚","定型蓄、排水卷材（聚氯乙烯）每平方米1100g，0.8厚","m2","1613.48","","13.36"]
["137","040701006042","","无纺布过滤隔离层PET涤纶短纤维120g/平米","无纺布过滤隔离层PET涤纶短纤维120g/平米","m2","1613.48","","6.41"]
["138","050101009043","","复合轻质营养土、有机质40%（草炭土），无机制60%（矿物质粉），添加保水剂50g/平方米","复合轻质营养土、有机质40%（草炭土），无机制60%（矿物质粉），添加保水剂50g/平方米","m3","968.088","","32.62"]
[" "," ","","节点一"," "," "," ",""," "]
["139","010403003044","","250X250X900 青条石表面打蜂包 ","1.石料种类、规格 ：250X250X900 青条石 \r\n2.石表面加工要求 ：表面打蜂包 \r\n3.勾缝要求 ：勾平缝","m3","31.131","","146.71"]
["140","011102001045","","100X150X600蔺州灰花岗石烧面压顶","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","3.459","","63.22"]
["141","020202004125","","青石栏杆","1.石料种类、构件规格 、构件式样 \r\n2.石表面加工要求及等级 \r\n3.雕刻种类、形式 \r\n4.勾缝要求 \r\n5.砂浆强度等级","m","28.82","","600.00"]
["142","010101001047","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","99.504","","0.67"]
["143","010404001048","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","9.95","","223.11"]
["144","010501001049","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","14.926","","515.68"]
["145","011101006050","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","99.504","","24.79"]
["146","011201004051","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","12.96","","28.73"]
["147","011102001052","","350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10)","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10) 踏面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","49.248","","63.22"]
["148","011204001053","","100X300X15蔺州灰花岗石踢面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X300X15蔺州灰花岗石踢面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","12.96","","63.22"]
["149","011102001054","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","54.14","","63.22"]
[" "," ","","节点二"," "," "," ",""," "]
["150","010101001055","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","410.11","","0.67"]
["151","010404001056","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","41.011","","223.11"]
["152","010501001057","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","61.517","","515.68"]
["153","011101006058","","15厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比","m2","232.62","","13.14"]
["154","011101006059","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","177.49","","24.79"]
["155","011201004060","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","50.711","","33.79"]
["156","011102001061","","350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10)","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10) 踏面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","192.703","","63.22"]
["157","011204001062","","100X300X15蔺州灰花岗石踢面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X300X15蔺州灰花岗石踢面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","50.711","","63.22"]
["158","011102001063","","300X600X30蔺州灰花岗石烧面，弧形板厂家定制","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石烧面，弧形板厂家定制（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","232.62","","63.22"]
["159","010101001064","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","144.616","","0.67"]
["160","010501001065","","100厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","9.834","","515.67"]
["161","010401003066","","M7.5水泥砂浆砌MU10标砖","1.砖品种、规格、强度等级 \r\n2.墙体类型 \r\n3.砂浆强度等级、配合比","m3","47.978","","500.83"]
["162","011201004067","","15厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层","m2","53.168","","17.31"]
["163","011201004068","","20厚1:2水泥砂浆抹灰层","找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹灰层","m2","53.168","","21.12"]
["164","011101006069","","15厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","m2","63.801","","13.14"]
["165","011204001070","","100X50X20蔺州黑花岗石立纹（仿古面）工字缝铺贴 立面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X50X20蔺州黑花岗石立纹（仿古面）工字缝铺贴 立面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","53.168","","63.22"]
["166","011102001071","","50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","68.054","","63.22"]
["167","040204004072","","150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）","1.材料品种、规格 ：150X200X800蔺州灰路沿石（机切面）（甲供材）\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层，30厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.含模板安拆","m","9.4","","24.92"]
[" "," ","","节点三"," "," "," ",""," "]
["168","010403003073","","250X250X900 青条石表面打蜂包","1.石料种类、规格 ：250X250X900 青条石 \r\n2.石表面加工要求 ：表面打蜂包 \r\n3.勾缝要求 ：勾平缝","m3","5.213","","146.71"]
["169","010403006074","","青石栏杆","1.石料种类、规格 ：1000*300*150厚青石压顶(手打面)，930*180*120厚青石（机割面），1160*780*80厚青石（机割面），330*150*70厚青石（机割面），3350*120*100厚青石（机割面），1360*200*200厚青石（机割面）立柱\r\n2.石表面加工要求：凹8斧凿面\r\n3.其他要求：植筋4^114L120(环氧树脂胶)，20厚1:2水泥砂浆固定","m","18.8","","600.00"]
["170","011201004075","","15厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层","m2","58.985","","17.31"]
["171","011101006076","","15厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","m2","7.59","","13.14"]
["172","011204001077","","300X600X20蔺州黑花岗石烧面 立面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X20蔺州黑花岗石烧面 立面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","58.985","","63.22"]
["173","011102001078","","50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","8.032","","63.22"]
["174","010101001079","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","71.69","","0.67"]
["175","010404001080","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","7.169","","223.11"]
["176","010501001081","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","10.754","","515.68"]
["177","011101006082","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","71.69","","24.79"]
["178","011201004083","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","7.8","","28.73"]
["179","011102001084","","350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10)","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10) 踏面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","29.64","","63.22"]
["180","011204001085","","100X300X15蔺州灰花岗石踢面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X300X15蔺州灰花岗石踢面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","7.8","","63.22"]
["181","011102001086","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","28.38","","63.22"]
["182","011102001087","","600X300*30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300*30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","8.61","","63.22"]
["183","011102001088","","300*300*30蔺州灰花岗石烧面 45°铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300*300*30蔺州灰花岗石烧面 45°铺装（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","7.29","","63.22"]
[" "," ","","节点四"," "," "," ",""," "]
["184","010403003089","","250X250X900 青条石表面打蜂包","1.石料种类、规格 ：250X250X900 青条石 \r\n2.石表面加工要求 ：表面打蜂包 \r\n3.勾缝要求 ：勾平缝","m3","19.3","","146.71"]
["185","010403006090","","青石栏杆","1.石料种类、规格 ：1000*300*150厚青石压顶(手打面)，930*180*120厚青石（机割面），1160*780*80厚青石（机割面），330*150*70厚青石（机割面），3350*120*100厚青石（机割面），1360*200*200厚青石（机割面）立柱\r\n2.石表面加工要求：凹8斧凿面\r\n3.其他要求：植筋4^114L120(环氧树脂胶)，20厚1:2水泥砂浆固定","m","38.6","","600.00"]
["186","010101001091","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","103.41","","0.67",null,""]
["187","010404001092","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","10.341","","223.12",null,""]
["188","010501001093","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","15.512","","515.68",null,""]
["189","011101006094","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","103.41","","24.79",null,""]
["190","011201004095","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","15.66","","28.73",null,""]
["191","011102001096","","350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10)","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10) 踏面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","59.508","","63.22",null,""]
["192","011204001097","","100X300X15蔺州灰花岗石踢面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X300X15蔺州灰花岗石踢面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","15.66","","63.22",null,""]
["193","011102001098","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","48.69","","63.22",null,""]
[" "," ","","节点五"," "," "," ",""," ",null,""]
["194","010403003099","","250X250X900 青条石表面打蜂包","1.石料种类、规格 ：250X250X900 青条石 \r\n2.石表面加工要求 ：表面打蜂包 \r\n3.勾缝要求 ：勾平缝","m3","7.65","","146.71",null,""]
["195","010403006100","","青石栏杆","1.石料种类、规格 ：1000*300*150厚青石压顶(手打面)，930*180*120厚青石（机割面），1160*780*80厚青石（机割面），330*150*70厚青石（机割面），3350*120*100厚青石（机割面），1360*200*200厚青石（机割面）立柱\r\n2.石表面加工要求：凹8斧凿面\r\n3.其他要求：植筋4^114L120(环氧树脂胶)，20厚1:2水泥砂浆固定","m","15.3","","600.00",null,""]
["196","010101001101","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","102.56","","0.67",null,""]
["197","010404001102","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","10.256","","223.11",null,""]
["198","010501001103","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","15.384","","515.68",null,""]
["199","011101006104","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","102.56","","24.79",null,""]
["200","011201004105","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","5.88","","28.73",null,""]
["201","011102001106","","350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10)","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10) 踏面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","22.344","","63.22",null,""]
["202","011204001107","","100X300X15蔺州灰花岗石踢面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X300X15蔺州灰花岗石踢面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","5.88","","63.22",null,""]
["203","011102001108","","600X300*30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300*30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","21.865","","63.22",null,""]
[" "," ","","零星梯步"," "," "," ",""," ",null,""]
["205","010101001110","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","543.75","","0.67",null,""]
["206","010404001111","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","54.375","","223.11",null,""]
["207","010501001112","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20\r\n3.含模板安拆","m3","81.563","","515.68",null,""]
["208","011101006113","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","543.75","","24.79",null,""]
["209","011201004114","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","58.4","","28.73",null,""]
["210","011102001115","","350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10)","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：350(380)X600X100蔺州灰花岗石烧面(倒圆10) 踏面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","221.92","","63.22",null,""]
["211","011204001116","","100X300X15蔺州灰花岗石踢面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：100X300X15蔺州灰花岗石踢面（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","58.4","","63.22",null,""]
["212","011102001117","","600X300*30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300*30蔺州灰花岗石带（斧凿面） 边带（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","46.06","","63.22",null,""]
["213","011102001118","","600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）工字缝铺装","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：600X300X30蔺州黑花岗石（荔枝面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","246.12","","63.22",null,""]
["214","050301005121","","点风景石","1.石料种类叙永景观石（甲供）\r\n2.石料规格、重量 \r\n3.砂浆配合比","t","500","","222.46",null,""]
[" "," ","","9号楼铺装及树池"," "," "," ",""," ",null,""]
["215","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","1715.4","","0.67",null,""]
["216","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","171.54","","223.12",null,""]
["217","010501001011","","150厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","257.31","","505.76",null,""]
["218","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","1715.4","","24.79",null,""]
["219","011102001007","","30厚蔺州灰花岗石烧面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1715.4","","63.22",null,""]
["220","010501001019","","树池：100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","5.28","","505.76",null,""]
["221","010401003020","","M7.5水泥砂浆砌MU10标砖","1.砖品种、规格、强度等级 \r\n2.墙体类型 \r\n3.砂浆强度等级、配合比","m3","22.752","","500.83",null,""]
["222","011201004021","","30厚1:3水泥砂浆立面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","13.2","","28.73",null,""]
["223","011101006022","","30厚1：3水泥砂浆找平层（压顶）","找平层厚度、砂浆配合比","m2","36","","29.16",null,""]
["224","011204001023","","100X50X20蔺州黑花岗石立纹（仿古面）工字缝铺贴 立面","1.墙体类型 \r\n2.安装方式 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 \r\n4.缝宽、嵌缝材料种类 \r\n5.防护材料种类 \r\n6.磨光、酸洗、打蜡要求","m2","48","","63.22",null,""]
["225","011102001024","","50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚蔺州黑花岗石平纹（亚光面）压顶（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","6.144","","63.22",null,""]
[" "," ","","秋水云阁（暂估1700㎡）"," "," "," ",""," ",null,""]
["226","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","1700","","0.67",null,""]
["227","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","170","","223.12",null,""]
["228","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","170","","505.76",null,""]
["229","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","1700","","24.79",null,""]
["230","011102001007","","300X600X30蔺州灰花岗石烧面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","1700","","63.22",null,""]
[" "," ","","秋水云阁挡墙二(20m)"," "," "," ",""," ",null,""]
["231","010101002021","","挖土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","175.2","","8.08",null,""]
["232","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","164.983","","18.48",null,""]
["233","010403004027","","石挡土墙","1.石料种类、规格 青条石（甲供）\r\n2.石表面加工要求 \r\n3.勾缝要求 \r\n4.砂浆强度等级、配合比","m3","103.88","","146.71",null,""]
["234","040601025023","","滤料铺设","1.滤料品种 \r\n2.滤料规格","m3","13.8","","243.79",null,""]
["235","040309009025","","排（泄）水管","1.材料品种 \r\n2.管径","m","16.5","","27.00",null,""]
[" "," ","","远翠居（暂估500㎡）"," "," "," ",""," ",null,""]
["236","010101001009","","平整场地，素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","500","","0.67",null,""]
["237","010404001010","","100厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层","m3","50","","223.12",null,""]
["238","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","50","","505.76",null,""]
["239","011101006012","","30厚1:3水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆找平层","m2","500","","24.79",null,""]
["240","011102001007","","300X600X30蔺州灰花岗石烧面","1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm1：2.5水泥砂浆结合层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：300X600X30蔺州灰花岗石带（斧凿面）（甲供材）\r\n3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求","m2","500","","63.22",null,""]
[" "," ","","新增马头墙"," "," "," ",""," ",null,""]
["241","040101002023","","挖沟槽土方","1.土壤类别 ：三类土","m3","15.584","","22.40",null,""]
["242","040103001081","","回填方","1.密实度要求 ：人工夯填\r\n2.填方材料品种 ：原土回填\r\n4.填方来源、运距：场内综合考虑","m3","8.234","","11.17",null,""]
["243","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 \r\n2.运距 投标人自行考虑\r\n3.含弃土场费用","m3","7.35","","17.46",null,""]
["244","010515002084","","预制构件钢筋","1.钢筋种类、规格：详见设计\r\n","t","0.07","","5959.86",null,""]
["245","010501001011","","100厚C15混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.含模板安拆","m3","1.539","","505.76",null,""]
["246","010404001010","","120厚碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：120厚碎石垫层","m3","2.281","","223.12",null,""]
["247","010501002128","","300厚C20混凝土基础","1.混凝土种类 \r\n2.混凝土强度等级","m3","3.53","","515.11",null,""]
["248","010401003085","","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级 ：MU10\r\n2.墙体类型 ：围墙\r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5\r\n4.材料运输：另行列项计算","m3","13.415","","508.29",null,""]
["249","050307011087","","景窗","1.景窗材料规格 ：详见设计图\r\n2.景窗材料品种 ：小青瓦（含过梁）\r\n3.拼花样式：详见设计\r\n","m2","7","","500.67",null,""]
["250","011201001090","","墙面一般抹灰","1.墙体类型 ：页岩标准\r\n2.装饰面材料种类：30厚1:2水泥砂浆 抹灰\r\n","m2","110","","25.61",null,""]
["251","011406001091","","抹灰面乳胶漆（白色）","1.基层类型 ：抹灰基层\r\n2.腻子种类 ：耐水型腻子粉\r\n3.刮腻子遍数 ：两遍\r\n4.油漆品种、刷漆遍数 ：乳胶漆一底二面\r\n5.部位：围墙\r\n","m2","101","","35.28",null,""]
["252","011406001092","","抹灰面乳胶漆（黑色）","1.基层类型 ：抹灰基层\r\n2.腻子种类 ：耐水型腻子粉\r\n3.刮腻子遍数 ：两遍\r\n4.油漆品种、刷漆遍数 ：乳胶漆一底二面\r\n5.部位：围墙\r\n","m2","101","","35.28",null,""]
["253","020602001093","","筒瓦屋面","1.屋面类型 ：围墙顶\r\n2.瓦件规格尺寸 ：青黑色筒瓦和配套脊\r\n3.坐浆配合比及强度等级 ：1:2水泥砂浆\r\n4.基层材料种类：抹灰基层\r\n","m2","15.928","","140.63",null,""]
["合　　计（大写：                                                  ）","","","","","","","","",null,""]