{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["水电安装工程"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水电安装工程","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,4],[1,6,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[24,0,24,5],[24,6,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年“O”项目钢材装饰工程量清单与报价表","","","","","","",""]
["工程名称：","2019年“O”项目钢材装饰工程","","","","","",""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","全费用单价限价(元)","金额（元）"]
["","","","","",null,"全费用单价报价","合  计"]
["一","树池",null,null," "," ",null,""]
[1,"树池","1.L50*5厚镀锌角钢，间距≤600㎜（含预埋件：120*120*8钢板及M8*90膨胀螺栓）\n2.5㎜厚Q235钢烤白色漆，色卡号：GB/T8922-2008(色卡号1361 9.4R 9/1)（镀锌钢板）\n3.作法详SD-2.01\n4.项目特征未描述其他内容。","座",10,3576.55]
["二","大门"]
[2,"挂屏","1. 5㎜厚黄色不透光云石板，结构胶粘结\n2. £50×2、40×2厚深棕色哑光面钛金管挂屏图案\n3. 2厚黄色拉丝钛金板包边\n4. 作法详LD-1.11\n5.按正面垂直面积计算","㎡",20.96,229.55]
[3,"2㎜厚深棕色哑光面钛金板","1.2㎜厚深棕色哑光面钛金板面板及线条饰面（含辅材），按形折\n2.满足设计及其它规范要求","㎡",356.467,600.92]
[4,"2㎜厚黄色拉丝面钛金板","1.2㎜厚黄色拉丝面钛金板面板及线条饰面（含辅材），按形折\n2.满足设计及其它规范要求","㎡",354.11,600.92]
[5,"2㎜厚转印木纹铝板","1. 2㎜厚转印木纹铝板面板及线条饰面（含辅材），按形折\n2.满足设计及其它规范要求","㎡",99.9,{"v":384.6,"d":"384.60"}]
[6,"檐椽装饰构件","1. 檐椽装饰构件：250*300*480㎜\n2. L50*3㎜厚镀锌角钢\n3. 2㎜厚转印木纹铝板，按形定制\n4. 2㎜厚玫瑰金喷砂面钛金板装饰，胶粘\n5. 檐椽装饰构件中对中间距550㎜\n6.作法详LD9-1.03檐椽装饰大样","个",78,361.68]
[7,"5厚玫瑰金喷砂面回形纹钛金板装饰条","1. 390㎜宽5㎜厚玫瑰金喷砂面回形纹钛金板装饰条（含辅材）\n2.作法详LD9-1.03-5回形纹大样","m",41.2,304.66]
[8,"50宽灯带槽","1.50*37*4.5㎜厚镀锌槽钢按形加工\n2.黄色透光云石板厚5㎜饰面（结构胶粘贴）\n3.作法详LD9-1.08-8灯带大样图","m",39.8,79.09]
[9,"150宽灯带槽","1. 30*20*2㎜厚铝合金U型槽，燕尾钉固定\n2. 3㎜厚150㎜宽乳白色透光板，燕尾钉固定\n3.作法详LD9-1.09-4灯带大样图","m",76.2,235.88]
[10,"70宽灯带槽","1. 30*20*2㎜厚铝合金U型槽，燕尾钉固定\n2. 3㎜厚70㎜宽乳白色透光板，燕尾钉固定\n3.作法详LD9-1.09-4灯带大样图","m",75.4,126.55]
[11,"3㎜厚转印木纹铝管造型装饰1","1. 3㎜厚转印木纹铝管造型装饰1，中对中间距480㎜，按形定制，15*15*2厚不锈钢角码，燕尾钉固定\n2. 规格：1800*106*153（异形）\n3.作法详LD9-1.11大样图","根",22,512.55]
[12,"3㎜厚转印木纹铝管造型装饰2","1. 3㎜厚转印木纹铝管造型装饰2，中对中间距480㎜，按形定制，15*15*2厚不锈钢角码，燕尾钉固定\n2. 规格：1800*106*206（异形）\n3.作法详LD9-1.11大样图","根",22,427.38]
[13,"3厚黄色钛金板","1.3厚黄色钛金板饰面（含辅材），按形定制\n2.作法详图","㎡",74.72,868.12]
[14,"格栅门","1.£80*40*3、30*3、70*30*3、40*3镀锌矩管龙骨制作、焊接安装\n2.预埋件：300*160*8㎜镀锌钢板，锚脚5Ø16长200\n3. 2.5㎜厚转印木纹铝管中对中间距120，异形定制，规格形状详图\n4. 2㎜厚不锈钢板，面喷白色金属漆\n5.作法详LD9-1.10","㎡",46.58,1641.67]
[15,"2㎜厚深棕色哑光面钛金板图案1","1. 2㎜厚深棕色哑光面钛金板图案1，按形定制，（含辅材）\n2.规格及作法详LD9-1.12-3、LD9-1.13-5大样图","个",2,572.88]
[16,"2㎜厚深棕色哑光面钛金板图案2","1. 2㎜厚深棕色哑光面钛金板图案1，按形定制，（含辅材）\n2.规格及作法详LD9-1.12-4、LD9-1.13-6大样图","个",2,863.76]
[17,"2㎜厚黄色亚光面钛金板","1. 2㎜厚黄色亚光面钛金板饰面，按形定制，（含辅材）\n2.作法详LD9-1.08-大样图","㎡",72.28,600.92]
[18,"2厚玫瑰金钛金板","1. 2厚玫瑰金钛金板饰面（胶粘），按形定制，（含辅材）\n2.作法详LD9-1.09-2大样图","㎡",56.19,600.92]
["合　　计（大写：                                                  ）","","","","","",null,""]