{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【钢结构】"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【钢结构】","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,0,23,7],[23,8,23,11],[24,0,24,11],[25,0,25,11],[26,0,26,11],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,5,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段（EPC）项目钢结构工程量清单与报价表","","","","","","","","","",null,""]
["工程名称：","","龙涧溪公园（高铁站）一标段钢结构\\龙涧溪公园（高铁站）一标段钢结构【钢结构】","","","","","标段：","","",null,""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","",null,""]
["","","","","","","","","全费用单价限价","班组所报单价","合计","备注"]
["","","","","","","","","",""]
[" "," ","","景观桥钢结构"," "," "," ",""," ","",null," "]
["1","040307003001","","钢桁梁制作安装","1.梁类型 ：钢梁曲面钢梁形状综合考虑，焊接H型钢；\r\n2.钢材品种与规格：Q355B，GL1:H550*200*10*14,GL2:H600*200*12*16,GL3:H800*200*14*18；（包工包料）\r\n3.部位 ：景观桥钢梁\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n6.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm、喷防锈漆一道，灰色氟碳漆一道\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","t","120","","12639.08","",null,""]
["2","010603003002","","钢管柱制作安装","1.柱类型 ：钢柱，焊接圆管；\r\n2.钢材品种与规格：Q355B，GZ1:圆管600*560*20（包工包料）\r\n3.安装/吊装方式：综合\r\n4.部位 ：景观桥钢柱，钢柱高度按设计图纸为准\r\n5.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n6.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","t","38","","10906.58","",null,""]
["3","010605001003","","钢板楼板（3mm厚花纹钢板）制作安装","1.柱类型 ：钢板（做底膜用）\r\n2.钢材品种与规格：3mm厚花纹钢板（包工包料）\r\n3.部位 ：景观桥钢板\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n6.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","m2","1450","","257.31","",null,""]
["4","010516002004","","连接螺栓等制作安装","1.钢材种类:柱脚锚栓、钢梁剪力钉等(包工包料）\r\n2.规格 ：详设计\r\n3.铁件尺寸：详设计\r\n4.其他：满足设计及规范要求、综合考虑材料场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。\r\n\r\n","t","12","","8872.17","",null,""]
["5","010507007006","","柱脚C30细石砼浇筑","1.构件的类型 ：钢柱柱底砼包封(包工包料）\n2.构件规格 ：840*840*250\n3.部位 ：钢柱柱底\n4.混凝土种类 ：细石混凝土\n5.混凝土强度等级：C30\n6.支模高度:综合，模板超高费包含在项目综合单价内，结算时不做调整\n7.模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合\n8.支架材料:钢管、竹、木支架综合\n9.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价\n10.构件类型：垫层模板\n11.其他满足设计及规范要求，含混凝土养护等。综合考虑材料场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。","m3","4","","751.95","",null,""]
[" "," ","","栈道钢结构（浮云栈道，花岸栈道，临水栈道，森林栈道）"," "," "," ",""," ","",null," "]
["6","040307003001","","钢梁制作安装","1.梁类型 ：钢梁形状综合考虑，焊接H型钢；\r\n2.钢材品种与规格：Q355B，GL1:H550*200*10*14,GL2:H600*200*12*16,GL3:H800*200*14*18；（包工包料）\r\n3.部位 ：栈道钢结构\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n6.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm、喷防锈漆一道，灰色氟碳漆一道\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","t","180","","12498.15","",null,""]
["7","010603003002","","钢管柱制作安装","1.柱类型 ：钢柱，焊接圆管；\r\n2.钢材品种与规格：Q355B，GZ1:圆管600*560*20；圆管500*460*20（包工包料）\r\n3.部位 ：栈道钢柱，高度按设计要求\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n6.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","t","35","","11233.58","",null,""]
["8","010605001003","","钢板（10mm厚钢板）制作安装","1.柱类型 ：钢板\r\n2.钢材品种与规格：Q235 100mm厚光面钢板（包工包料）\r\n3.部位 ：栈道钢板\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n6.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","m2","1300","","751.10","",null,""]
["9","010516002004","","连接螺栓等制作安装","1.钢材种类:柱脚锚栓、钢梁剪力钉等(包工包料）\r\n2.规格 ：详设计\r\n3.铁件尺寸：详设计\r\n4.其他：满足设计及规范要求、综合考虑材料场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。\r\n","t","15","","8872.17","",null,""]
["10","010507007006","","柱脚C30细石砼浇筑","1.构件的类型 ：钢柱柱底砼包封(包工包料）\n2.构件规格 ：840*840*250\n3.部位 ：钢柱柱底\n4.混凝土种类 ：细石混凝土\n5.混凝土强度等级：C30\n6.支模高度:综合，模板超高费包含在项目综合单价内，结算时不做调整\n7.模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合\n8.支架材料:钢管、竹、木支架综合\n9.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价\n10.构件类型：垫层模板\n11.其他满足设计及规范要求，含混凝土养护等。综合考虑材料场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。\n","m3","9.095","","751.95","",null,""]
[" "," ","","建筑物钢结构"," "," "," ",""," ","",null," "]
["11","010604001005","","钢梁制作安装","1.梁类型 ：建筑物钢梁形状综合考虑，焊接H型钢；\r\n2.钢材品种与规格：Q355B，GL1:H550*200*10*18,GL2:H400*200*10*14,GL3:H400*200*10*12；GL4:H300*200*8*10（包工包料）\r\n3.部位 ：建筑物钢梁\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n6.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm、喷防锈漆一道，灰色氟碳漆一道\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","t","55","","12639.08","",null,""]
["12","010603003002","","钢管柱制作安装","1.柱类型 ：钢柱，焊接圆管；\r\n2.钢材品种与规格：Q355B，GZ1:圆管400*368*16；GZ2:圆管500*468*16（包工包料）\r\n3.部位 ：建筑物钢柱，高度按设计要求\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n6.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","t","60","","10906.58","",null,""]
["13","010605001003","","钢板楼板（3mm厚花纹钢板）制作安装","1.柱类型 ：钢板（做底膜用）\r\n2.钢材品种与规格：3mm厚花纹钢板（包工包料）\r\n3.部位 ：景观桥钢板\r\n4.安装/吊装方式：综合\r\n5.探伤要求 ：满足设计及规范要求\r\n6.制作安装做法：满足设计及规范验收要求\r\n7.防火要求 ：耐火等级应达到设计要求，钢柱、钢梁及钢支撑等均应采用防火涂料保护层，防火涂料类型应符合设计及规范要求。\r\n8.油漆品种、要求：水性无机富锌底漆,干膜厚度为35x2μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度为60x1μm,丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35x2μm,最小总干膜厚度200μm\r\n9.防锈要求：除锈等级为St3级,并达到35~55μm，防锈要求满足规范及设计要求\r\n10.其他：须现场踏勘，综合考虑钢构件场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。\r\n11.生产施工必须满足安全及环保要求，工程质量检测达到合格，并通过验收，配合甲方完成钢结构检测工作，检测费用由甲方承担。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。须指导基础单位预埋铁件等。\r\n12.钢材及其他材料的耗损以综合考虑，含在综合单价内。","m2","1290","","257.31","",null,""]
["14","010516002004","","连接螺栓等制作安装","1.钢材种类:柱脚锚栓、钢梁剪力钉等(包工包料）\r\n2.规格 ：详设计\r\n3.铁件尺寸：详设计\r\n4.其他：满足设计及规范要求、综合考虑材料场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。\r\n","t","16","","8872.17","",null,""]
["15","010507007006","","柱脚C30细石砼浇筑","1.构件的类型 ：钢柱柱底砼包封(包工包料）\n2.构件规格 ：840*840*250\n3.部位 ：钢柱柱底\n4.混凝土种类 ：细石混凝土\n5.混凝土强度等级：C30\n6.支模高度:综合，模板超高费包含在项目综合单价内，结算时不做调整\n7.模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合\n8.支架材料:钢管、竹、木支架综合\n9.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价\n10.构件类型：垫层模板\n11.其他满足设计及规范要求，含混凝土养护等。综合考虑材料场内外运输、场内二次转运及多次转运、钢连接配件等。使用的机械使用费进出场费等已包含再综合单价内。","m3","8","","751.95","",null,""]
["合　　计",{"$nulls":7},""]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为8002351.24元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。"]
["2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。"]
["3.班组中选后按钢结构制作安装和钢材材料两个方面分别签订钢结构制作安装施工合同和钢材材料采购合同，其中制作安装施工合同金额和钢材材料采购合同金额各占报价总金额的50%，钢材材料合同单价为报价总金额的50%除以报价清单内钢材总量。要求钢结构制作安装开具发票税率为9%的专票，钢材材料发票税率为13%的专票。"]
[{"$nulls":5},"报价单位："]
[{"$nulls":5},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间："]