{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":7,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,8],[1,9,3,9],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[14,0,14,6],[14,7,14,8],[15,0,15,5],[16,0,16,5]]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段项目灯具采购报价表"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","选型照片","金额（元）",null,null,"备注"]
[{"$nulls":6},"全费用单价限价","供应商所报单价","合价"]
[]
[1,"庭院灯 高3-4m","1.名称：庭院灯 24W 高度3.0m-4.0m\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65\n4.材质：铝合金","套","163",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A08E8620D30F4ED2B10296BAB94E6526\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A08E8620D30F4ED2B10296BAB94E6526\",1)"},1200,null,{"$f":"H5*E5","v":0},"数量以现场通知为准"]
[2,"草坪灯","1.名称：草坪灯 13W H=0.75m\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65\n4.材质：铝合金","套","175",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3B5B61439ADC44B0B672076FF10B7C22\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3B5B61439ADC44B0B672076FF10B7C22\",1)"},380,null,{"$f":"H6*E6","v":0},"数量以现场通知为准"]
[3,"动态图案投影灯","1.名称：动态图案投影灯 35W*2 高度6m\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65","套",17,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7FE9C12D6FF44AC08F59A3C3FD8A63DF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7FE9C12D6FF44AC08F59A3C3FD8A63DF\",1)"},2500,null,{"$f":"H7*E7","v":0},"数量以现场通知为准"]
[4,"台阶灯","1.名称：台阶灯 13W\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n防护等级：IP65\n材质：铝合金","套",6,null,120,null,{"$f":"H8*E8","v":0},"数量以现场通知为准"]
[5,"LED线型灯","1.名称：LED线型灯 6W/m\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65","m",5000,null,25,null,0,"数量以现场通知为准"]
[6,"筒灯","1.名称：筒灯 9W\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65","套",42,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B7ABFD7EEA8042D49C0C5446D889A79D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B7ABFD7EEA8042D49C0C5446D889A79D\",1)"},32,null,0,"数量以现场通知为准"]
[7,"射树灯","1.名称：射树灯 9W\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65","套",54,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_19CE08B88D3F43D480C8A5C480118A70\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_19CE08B88D3F43D480C8A5C480118A70\",1)"},220,null,0,"数量以现场通知为准"]
[8,"点式地埋灯","1.名称：点式地埋灯 9W\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65\n","套",26,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_87D3790F56D74BCAB28370537D752627\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_87D3790F56D74BCAB28370537D752627\",1)"},100,null,0,"数量以现场通知为准"]
[9,"地埋侧光灯","1.名称：地埋侧光灯 3W\n2.光源不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求，色温3000K\n3.防护等级：IP65","套",172,null,120,null,0,"数量以现场通知为准"]
[10,"防水开关电源","1.400W DC24V , 带短路保护 IP68,放置于500*500的手孔井内\n2.不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求","个",110,null,240,null,0,"数量以现场通知为准"]
["合计（大写：                                            ），能开具税率：            ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I5:I14)","v":0}]
["注：1.要求报价为含税到场价，开具的发票为1%税率或3%税率或13%税率的增值税专用发票。"]
["    2.所有灯具须符合相关行业质量标准，并于2021年6月20日前送货到场。"]
[null,"                                       ",{"$nulls":4},"报价单位（公章）："]
[{"$nulls":6},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间：      年    月    日"]