{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【监控】"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【监控】","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,10],[2,6,3,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[4,7,4,8],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,7,14,8],[15,7,15,8],[16,7,16,8],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[23,0,23,6],[23,7,23,10],[24,0,24,10],[25,0,25,10],[26,0,26,10],[27,6,27,10],[28,6,28,10],[29,6,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段项目室外监控系统工程量清单与报价表",null,"","","","","","","",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","",null,""]
["",null,null,"","","","全费用单价限价","班组所报单价","","合价","备注"]
["",null,null,"","","","","",""]
[" "," ","室外监控系统"," "," "," "," "," ",null,null," "]
["1","030501003001","主监控中心主控设备","1.名称 ：主监控中心\n2.包含设备：4台49寸显示屏尺寸(亮度:800cd/㎡;对比度:4500:1;分辨率:1920×1080;背光型式:直下式LED背光源）、高清信号线HDMI*9、电池柜4台、UPS1台、配电柜柜体、工作站、操作台、控制电脑、操作键盘、设备连接线及配管等，设备参数参照设计图纸，满足设计要求。\n3.视频综合管理平台软件：应采用通用的J2EE企业级架构，可以在LINUX和WINDOWS才做系统下运行，平台支持GB/T28181-2011联网协议;支持对各存储设备、编解码器的统一管理;支持多网域的配置,实现多网融合,跨网段、内外网、专网等灵活部署,平台应支持域名解析访问;支持添加单IP设备,且支持IP段设备的批量添加,支持没有固定IP地址设备的接入;支持设备的进程信息获取,进程控制、参数设置、监控点设置;支持设备信息自动同步,同步设备通道信息,设备名称信息等;支持批量导入导出设备;支持智能设备和智能分析仪接入,实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能具有先进的用户权限管理,用户按角色分配权限,一个用户可以拥有一个或多个角色支持用户有效期的配置;\n4.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n5.其他：满足设计及规范要求","套","1","50000.00"]
["2","030904014002","网络机柜1","1.名称 ：网络柜机1\n2.类别 ：按设计及规范要求\n3.规格 ：按设计及规范要求\n4.安装方式：详图纸\n5.包含：流媒体服务器、平台应用服务器、储备服务器=（放入19个企业级监控专用储存硬盘/WD6000FYYZ-31）、核心交换机、安全网关、高清解码矩阵、PDU防雷插板、机柜柜体、网络跳线等。设备参数参照设计图纸，满足设计要求。\n6.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n7.其他：满足设计及规范要求","台","1","30000.00",{"$nulls":3},""]
["3","030904014003","网络机柜2","1.名称 ：网络柜机2\n2.类别 ：按设计及规范要求\n3.规格 ：按设计及规范要求\n4.安装方式：详图纸\n5.包含：百兆光纤收发器*59、千兆光纤收发器*2、48口二层交换机*3、光纤收发器机架*5、DU防雷插板、机柜柜体、网络跳线、光纤跳线等。设备参数参照设计图纸，满足设计要求。\n6.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n7.其他：满足设计及规范要求","台","1","20000.00",{"$nulls":3},""]
["4","030904014004","网络机柜3","1.名称 ：网络柜机3\n2.类别 ：按设计及规范要求\n3.规格 ：按设计及规范要求\n4.安装方式：详图纸\n5.包含：ODF46口*3、理线器*3、光纤跳线、柜机柜体等。设备参数参照设计图纸，满足设计要求。\n6.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n7.其他：满足设计及规范要求","台","1","8000.00",{"$nulls":3},""]
["5","030904014005","ODF室外控制箱","1.名称 ：ODF室外控制箱A、B、C\n2.类别 ：箱体采用3mm厚304不锈钢板支撑，防护等级为IP65\n3.规格 ：1000*1600*580\n4.安装方式：落地式安装\n5.控制箱基础：C25商品混凝土\n6.接地：-40*4热镀锌扁钢，50*50热镀锌角钢，按施工图实施\n7.包含：ODF48口*2、控制箱、跳线等，设备参数参照设计图纸，满足设计要求。\n8.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n9.其他：满足设计及规范要求","台","3","3088.75",{"$nulls":3},""]
["6","030502008006","光缆 48芯","1.名称：光缆\n2.参数要求：电信级48芯\n3.满足设计及规范要求","m","1762.77","6.89",{"$nulls":3},""]
["7","030502008007","光缆 12芯","1.名称：光缆\n2.参数要求：电信级12芯\n3.满足设计及规范要求","m","6799.14","4.03",{"$nulls":3},""]
["8","030502008008","光缆 6芯","1.名称：光缆\r\n2.参数要求：电信级6芯\r\n3.满足设计及规范要求","m","7982.9","3.31",{"$nulls":3},""]
["9","030408001009","电力电缆 RVV3*2.5","1.名称 ：电力电缆 \r\n2.规格 ： RVV3*2.5\r\n3.材质 ：铜芯电缆\r\n4.敷设方式、部位 ：室外穿线铺设\r\n5.电压等级（kV） ：按设计说明\r\n6.其他满足设计及规范要求","m","8680.59","13.09",{"$nulls":3},""]
["10","030411001010","配管 DN50\r\n50","1.名称 ：配管\n2.材质、规格：PVC50（材料甲供）\n3.配置形式 ：按设计要求\n4.接地要求 ：按设计要求\n5.其他满足设计及规范要求","m","1762.77","10.54",{"$nulls":3},""]
["11","030411001011","配管 DN32","1.名称 ：配管\n2.材质、规格：PVC32（材料甲供）\n3.配置形式 ：按设计要求\n4.接地要求 ：按设计要求\n5.其他满足设计及规范要求","m","6917.9","8.83",{"$nulls":3},""]
["12","030411001012","配管 DN25","1.名称 ：配管\n2.材质、规格：PVC25（材料甲供）\n3.配置形式 ：按设计要求\n4.接地要求 ：按设计要求\n5.其他满足设计及规范要求","m","8680.66","8.20",{"$nulls":3},""]
["13","030411005013","防水设备箱","1.名称 ：防水设备箱\n2.材质 ：300*400表面用静电喷塑(定制)\n3.规格 ：详设计说明\n4.安装内容：尾纤、光纤终端盒(电信级、4口型)、光纤收发器、球机电源(AV24V5A)、光纤收发器、信号防雷器、电源防雷器、筒型摄像机电源(DC12V2A)等。\n5.安装位置：立杆上安装\n6.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n7.其他：满足设计及规范要求","个","34","800.00",{"$nulls":3},""]
["14","030411004014","超五类屏蔽网线","1.名称 ：超五类屏蔽网线\r\n2.规格 ：详设计图纸\r\n3.材质 ：详设计图纸\r\n4.敷设方式、部位 ：室外穿线铺设\r\n5.电压等级（kV） ：按设计说明\r\n6.其他满足设计及规范要求","m","170","3.16",{"$nulls":3},""]
["15","040504001015","手穿井","1.手穿井：满足设计及规范要求\r\n2.盖板材质、规格 ：700*700成品钢纤维种植井盖或装饰井盖(尺寸及种类听从现场指示)\r\n3.垫层：C20素混泥土垫层(模板综合考虑)\r\n4.18mm厚水泥砂浆抹灰\r\n5.手穿井尺寸：840*840*800mm(外尺寸,不含基础)\r\n6.手穿井砌筑：标砖砌筑(M10砂浆)\r\n7.井内敷设100mm厚细沙层\r\n8.其他满足设计及规范要求","座","104","309.66",{"$nulls":3},""]
["16","030507008016","高清网络智能球机 ","1.名称 ：高清网络智能球机 \n2.参数要求  ：400万7寸红外;2048×1536@30fps;0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR;\n180米红外照射距离;焦距:4.5-145mm, 30倍光学;\n支持音频、报警;支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪;支持智能运动跟踪;\n支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测;\n水平键控速度最大160%%D/s,垂直键控速度最大120%%D/s,垂直范围-2%%D~90%%D;\nH.265/H.264/MJPVCG;\n支持128GB Micro SD卡;\n电源:AC24V,50W max;\n支持IP6;工作温度:-40℃-70℃。\n球机电源要求：AV24V，电源插板满足国家标准要求\n3.安装方式：详设计\n4.监控立杆：4米镀锌摄像机专用立杆(立杆材料厚度3.0MM,支臂长度0.5米,)，采用M16*16地脚螺栓。\n5.接地、防雷：接地采用热镀锌角钢L50*50*5、电源防雷器及信号防雷器满足国家标准要求\n6.基础：C25混凝土\n7.基础开挖及回填方式综合考虑；满足设计及规范要求\n8.其他满足设计及规范要求\n9.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n10.其他：满足设计及规范要求","台","34","5091.68",{"$nulls":3},""]
["17","030507008017","筒型网络摄像机 ","1.名称 ：筒型网络摄像机 2.参数要求 ：400万 1/2.8\" CMOS超宽动态 ICR日夜型筒型网络摄像机;\n最低照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0.007 Lux @(F1.4,AGC ON);0 Lux with IR;\n快门 1秒至1/100,000秒;慢快门 支持;\n镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角:29.7%%D~9.7%%D;2.8-12mm @ F1.4,水平视场角:105%%D~32%%D;\n宽动态范围 120dB;主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720);\n60Hz: 48fps@2048 × 1536,60fps (1920 × 1080,1280 × 720);\n第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(2048 × 1536);\n60Hz: 30fps(2048 × 1536);ROI支持三码流分别设置2个固定区域;\n支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析;\n支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);\n智能功能:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,\n场景变更侦测,虚焦侦测,车辆检测,人脸侦测,支持过线计数功能;\n工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 AC24V / PoE(802.3at);防护等级 IP67;\n红外距离 30-120米(2.8-12mm红外20-50米);\n功耗 24W MAX\n3.安装方式：详设计\n4.其他满足设计及规范要求\n5.接地、防雷：接地综合考虑、电源防雷器及信号防雷器满足国家标准要求\n5.设备品牌（三选一）：浙江大华、海康威视、天地伟业\n6.其他：满足设计及规范要求","台","25","1754.22",{"$nulls":3},""]
["18","010101003018","挖填沟槽土方","1.土壤类别 ：现场综合考虑\r\n2.挖土深度 ：满足设计及规范要求\r\n3.弃土运距 ：现场综合考虑\r\n4.开挖方式：按现场实际综合考虑。\r\n5.开挖时需对现场已完工程进行保护，若发生破坏须进行恢复。该部分已综合考虑到单价内，不再单独计费。","m3","6248","26.23",{"$nulls":3},""]
["合　　计",null,"","","","",""]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为888510.16元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。"]
["2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。"]
["3.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]