{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,2,2],[9,1,9,2],[14,1,14,2],[18,1,18,2],[32,1,32,2],[57,0,57,6],[58,0,62,8]]}
["2023年“P”项目截污干管工程量清单与报价表",null,"","","","",null,null,""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","全费用单价限价（元）","班组所报全费用单价（元）","合价（元）","备注"]
[null,"管沟土石方"]
[1,"基坑、沟槽土石方开挖","1.基础类型：综合考虑\n2.挖土深度：综合\n3.挖土方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n4.场内转运：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价。\n6.回填后的碾压密实度应达到设计和规范要求。\n","m3",{"$f":"4600+11000","v":15600},15]
[2,"基坑、沟槽土石方回填","1.基础类型：综合考虑\n2.回填深度：综合\n3.回填方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n4.场内转运：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价。\n6.回填打夯后的碾压密实度应达到设计和规范要求。\n","m3",{"$f":"8300","v":8300},8]
[3,"余土弃置","1.弃土类型：综合考虑\n2.场内弃置：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n3.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价。\n\n","m3",{"$f":"E4-E5-E7-E8-E9","v":5650},5]
[4,"管道砂垫层、基础","1.垫层类型：粗砂或砂砾垫层\n2.垫层厚度及材质要求：详设计施工图\n3.材料运输方式及运距：投标人自行确定\n4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求             5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中                                  \n","m3",100,180]
[5,"管道粗砂回填","1.回填类型：粗砂回填\n2.回填厚度及材质要求：详设计施工图\n3.材料运输方式及运距：投标人自行确定\n4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求             5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中                                     \n","m3",550,200]
[6,"管道砂石分层回填","1.回填类型：砂石回填\n2.回填厚度及材质要求：详设计施工图\n3.材料运输方式及运距：投标人自行确定\n4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求             5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中                                    \n","m3",1000,180]
[null,"管道安装"]
[7,"钢筋砼排水顶管安装 D1200","1.名称：钢筋砼排水顶管安装\n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： D1200 II级管\n4.深度：综合\n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n8.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",175,2700]
[8,"高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN500","1.名称：高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)\n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： DN500  SN8\n4.深度：综合 \n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n9.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",310,120]
[9,"HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 DN1000","1.名称：HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 \n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： DN1000  SN8\n4.深度：综合 \n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n9.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",360,500]
[10,"HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 DN1200","1.名称：HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 \n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： DN1200  SN8\n4.深度：综合 \n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n9.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",260,700]
[null,"架空管道井"]
[11,"C30钢筋混凝土墩柱、支墩和井身","1.混凝土柱类型：直径800mm圆柱                                               2.高度：综合考虑\n3.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         5.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。                                                                                                                                                                            7.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",50,65]
[12,"墩柱、支墩和井身模板","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",200,60]
[13,"现浇钢筋制安","1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 综合\n2.投投标人综合考虑制作、安装及埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取\n3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                 4.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","t",10,6000]
[null,"检查井"]
[14,"C10混凝土垫层","1.混凝土垫层类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",8,60]
[15,"C25底板","1.混凝土底板类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",16,65]
[16,"C25井壁","1.混凝土井壁类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。           6.塑钢爬梯制安由投标人综合考虑，包含在投标报价中。                                                                                                                                                                            7.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",126,65]
[17,"井墙、底板钢筋φ12","1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 φ12\n2.投标人综合考虑制作、安装及埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取\n3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                 4.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","t",12,6000]
[18,"底板模板","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",35,60]
[19,"井墙模板","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",1100,60]
[20,"流槽砌砖M7.5水泥砂浆MU10砖","1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖\n2.溜槽尺寸：详设计施工图\n3.砂浆强度等级：M7.5干混砂浆\n4.砂浆拌和料要求：预拌干混砂浆，此单价已包含砂浆运输，由投标人综合考虑\n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                             7.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m3",25,600]
[21,"流槽20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面  ","1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面\n2.砂浆拌和料要求：预拌干混砂浆，此单价已包含砂浆运输和储罐租金等费用，由投标人综合考虑\n3.其他：投标人应综合考虑抹灰基层可能的不平整，而进行相关修补的费用\n4.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求                                  5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",1100,30]
[22,"φ700/800预制混凝土井筒(C30混凝土井圈））","1.名称：预制混凝土井筒\n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格：φ700/800\n4.深度：综合\n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n8.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",11,600]
[23,"C25混凝土井盖","1.混凝土井盖类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。                                                                                                                                                                             6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",8,70]
[24,"C30混凝土井圈φ700/800铸铁井盖及支座和防坠网","1.名称：C30混凝土井圈φ700/800铸铁井盖及支座和防坠网\n2.材质：φ700/800铸铁井盖及支座\n3.规格：满足《检查井盖》GB/T23858—2009的选型要求                                                                                                    4.检查井内部设置尼龙防坠网，承载力≥100kg。\n5.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","座",23,450]
[25,"井盖钢筋制安","1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400E 综合\n2.投标人综合考虑制作、安装及埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取\n3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                 4.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","t",2,6000]
[26,"顶管井脚手架","1.脚手架高度：综合                                                                                                                                                                                                                     2.脚手架类型：钢管脚手架 ，斜道、上料平台、安全网等投标人综合考虑，不再另行计算。                                                                                                                                                      3.脚手架材料：钢管、脚手板、安全网、水平防护、立面防护网的材质、工艺等符合相关安全及施工验收规范要求                                                                                                                                                             4.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",1100,25]
[null,"顶管井"]
[27,"基坑土石方开挖","1.基础类型：综合考虑\n2.挖土深度：综合\n3.挖土方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n4.场内转运：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价。\n6.回填后的碾压密实度应达到设计和规范要求。","m3",{"$f":"1200/3*4","v":1600},25]
[28,"基坑、沟槽土石方回填","1.基础类型：综合考虑\n2.回填深度：综合\n3.回填方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n4.场内转运：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价。\n6.回填打夯后的碾压密实度应达到设计和规范要求。","m3",{"v":1335,"d":"1335.00"},8]
[29,"余土弃置","1.弃土类型：综合考虑\n2.场内弃置：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n3.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价。","m3",{"v":268,"d":"268.00"},5]
[30,"500*500*500集水坑 厚200 C20砼","1.构件类型：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",1,65]
[31,"200厚卵石垫层","1.垫层类型：200厚卵石垫层\n2.垫层厚度及材质要求：详设计施工图\n3.材料运输方式及运距：投标人自行确定\n4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求             5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中                                     \n","m3",{"v":27,"d":"27.00"},220]
[32,"井底板300厚C20砼","1.混凝土井底板类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",{"$f":"30/3*4","v":40},60]
[33,"井底板模板安拆","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",{"$f":"15/3*4","v":20},60]
[34,"工作坑、接收坑护壁C30","1.混凝土工作坑、接收坑护壁类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",{"v":310,"d":"310.00"},65]
[35,"工作坑、接收坑护壁模板安拆","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",{"$f":"645/3*4","v":860},60]
[36,"座浆","1.找平层厚度、砂浆配合比：1:2防水水泥砂浆（抹三角灰均用1:21防水水泥砂浆）\n2.砂浆拌和料要求：预拌干混砂浆，此单价已包含砂浆运输和储罐租金等费用，由投标人综合考虑\n3.其他：投标人应综合考虑抹灰基层可能的不平整，而进行相关修补的费用\n4.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求                                  5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",200,40]
[37,"后座板C30","1.混凝土后座板类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",{"$f":"18/3*4","v":24},65]
[38,"后座板模版安拆","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",{"v":35,"d":"35.00"},55]
[39,"帽梁C30","1.混凝土帽梁类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",{"$f":"30/3*4","v":40},65]
[40,"帽梁模板安拆","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",{"v":93.5,"d":"93.50"},55]
[41,"C25混凝土防水坎","1.混凝土防水坎类型及高度：综合考虑\n2.混凝土等级：综合考虑（混凝土甲供）\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中                                                                                                                                         4.材料场内运输、转运费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。  \n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。预留φ30泄水孔（1500*1500方格网布置），底部排水沟制作等。                                                                                                                                                                                6.甲供砼材料损耗量控制在3%以内，超出损耗部分由投标人承担；损耗小于3%，节约部分的50%作为投标人奖励。","m3",{"$f":"15/3*4","v":20},65]
[42,"防水坎模板安拆","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求\n4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均按报价执行                                                                5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",53,60]
[43,"钢筋φ10~18","1.钢筋种类、规格：HRB400EΦ10~18\n2.投标人综合考虑制作、安装及埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取\n3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                                 4.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","t",87,6000]
[44,"25pvc排水管（预留φ40孔）","1.排水管品种、规格：塑料排水管直径φ25mmpvc管\n2.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求                                  3.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m",500,10]
[45,"流槽M7.5水泥砂浆MU15砖","1.砖品种、规格、强度等级：MU15砖\n2.溜槽尺寸：详设计施工图\n3.砂浆强度等级：M7.5干混砂浆\n4.砂浆拌和料要求：预拌干混砂浆，此单价已包含砂浆运输，由投标人综合考虑\n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求                                             7.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m3",150,600]
[46,"流槽20厚1:2水泥砂浆抹面","1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面\n2.砂浆拌和料要求：预拌干混砂浆，此单价已包含砂浆运输和储罐租金等费用，由投标人综合考虑\n3.其他：投标人应综合考虑抹灰基层可能的不平整，而进行相关修补的费用\n4.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求                                  5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",300,30]
[47,"顶管井脚手架","1.脚手架高度：综合                                                                                                                                                                                                                     2.脚手架类型：钢管脚手架 ，斜道、上料平台、安全网等投标人综合考虑，不再另行计算。                                                                                                                                                      3.脚手架材料：钢管、脚手板、安全网、水平防护、立面防护网的材质、工艺等符合相关安全及施工验收规范要求                                                                                                                                                             4.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中","m2",645,25]
[48,"地面注浆","1.名称：地面注浆\n2.浆液种类：水泥浆\n3.配合比名称：42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1\n4.建渣：建渣外弃投标人自行考虑，水泥浆不得外溢或外溢造成污染破坏由投标人自行处理\n5.注浆方法及压力：详设计要求\n6.注浆压力试验：满足设计及施工验收规范\n7.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m3",100,725]
[49,"注浆管","1.名称：注浆管\n2.注浆管道：袖阀管 φ42mmPVC管（壁厚4mm）\n3.注浆管道成孔：满足规范和施工要求，成孔方式投标人自行考虑\n4.袖阀管钻注浆孔：孔径φ8mm，孔距按设计要求，钻孔方式投标人自行考虑\n5.建渣：建渣外弃投标人自行考虑\n6.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",500,20]
[50,"级配碎石回填","1.工作内容：级配碎石回填\n2.垫层厚度及材质要求：详设计施工图\n3.材料运输方式及运距：投标人自行确定\n4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求             5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中                                     \n","m3",550,200]
["合  计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H4:H57)","v":0},""]
["注：\n1.工程量计算规则：除项目特征单独说明外，均按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定执行。\n2.投标人根据施工图、施工工艺、工序及国家现行规范、自行踏勘现场后综合考虑进行报价，结算时单价不作调整;\n3.全费用综合单价包含人工费、所有材料费（含辅材和周转材料费）、机械设备费、工具器具费、临时设施及措施费、大型机械进出场及场内转运费、下车费、吊装费、规费、管理费、配合费、安全文明施工费、以及各种风险费、保险费、施工过程中办理的各种手续费、降水费、排水费、各种检测费、利润、税费等完成该工作所需的全部费用，结算时无论涨跌、工程量增减或其它任何风险因素，均不作调整。                                                                                                                            \n4.现场安全环保文明施工管理要求：（1）由公司统一发放印有“兴绿园林”字样和LOGO的安全帽和反光背心，班组按实名制领取，使用完后交回项目部，否则按采购费用扣款，其余参照合同附件中安全环保管理协议执行。（2）现场雾炮机由甲方提供，投标单位需安排人员管理使用，人工费、油费及管理费用综合考虑到投标报价中，不单独计取。（3）遮阳网由甲方提供，投标单位安排人员进行覆盖、回收、现场转移等，人工费综合考虑到投标报价中，不单独计取。\n5.施工围挡及围挡上降尘设施由甲方负责并承担相关费用。\n6.施工中用电由投标人采用发电机发电，所用临时配电箱、用电线路、开关箱、机具等所有材料、设备及安装费用含在综合单价中。                                             \n7.管道材料检测、内窥检测和闭水试验等相关检测费用由投标人承担费用。                                                              "]