{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,8],[11,0,11,6],[11,7,11,8],[12,0,16,8],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[20,5,20,8],[21,5,21,8],[22,5,22,8]]}
["2023年“N”项目顶管工程量清单与报价表"]
[]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","全费用单价限价（元）","班组所报全费用单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"顶管 D1220×10","1.名称：顶管 D1220×10\n2.土石类别：土石综合\n3.管材规格：焊接钢管 D1220×10\n4.深度：详见设计\n5.管道接口处理：焊接\n6.闭水试验、焊缝检测：满足设计和施工验收规范要求\n7.压浆：管外壁压浆\n8.顶进方式;投标人自行考虑\n9.除锈：管内外壁均采用喷砂除锈达Sa 2.5级\n10.防腐：满足设计及施工验收要求\n11.废弃料的运输方式、场内外运距、弃土场地及费用：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求\n12.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m","111.5",3500,null,null,"按实结算"]
[2,"注浆管","1.名称：注浆管\n2.注浆管道：袖阀管 φ42mmPVC管（壁厚4mm）\n3.注浆管道成孔：满足规范和施工要求，成孔方式投标人自行考虑\n4.袖阀管钻注浆孔：孔径φ8mm，孔距按设计要求，钻孔方式投标人自行考虑\n5.建渣：建渣外弃投标人自行考虑\n6.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",3000,25,null,null,"按实结算"]
[3,"地面注浆","1.名称：地面注浆\n2.浆液种类：水泥浆\n3.配合比名称：42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1\n4.建渣：建渣外弃投标人自行考虑，水泥浆不得外溢或外溢造成污染破坏由投标人自行处理\n5.注浆方法及压力：详设计要求\n6.注浆压力试验：满足设计及施工验收规范\n7.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m3","753.39",725,null,null,"按实结算"]
[4,"顶管井","1.名称：顶管井\n2.工程内容：含土石方开挖、回填（包含砂砾石回填和素土回填）、基础、底板、护壁、后背墙、脚手架和模板安拆等所有顶管井施工内容和施工措施等\n3.顶管井尺寸：详设计\n4.土石类别：综合\n5.开挖方式：投标人自行考虑\n6.弃土费、场内外运距：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求\n7.底板、护壁、后背墙、管道基础混凝土强度等级：详设计，含模板安拆等。\n8.顶管井内现状管道加固处理\n9.施工过程中的降排水、通风、检测等\n10.其余做法：满足施工图及施工验收规范要求","座","3",{"v":260000,"d":"260000.00"},null,null,"按座为单位总价包干"]
[5,"φ1800雨水检查井","1.名称：φ1800雨水检查井\n2.垫层 ：C15商品混凝土\n3.底板：C30S6商品混凝土\n4.井身：C30S6商品混凝土\n5.盖板：C30预制钢筋混凝土板\n6.流槽：C15商品混凝土\n7.井筒：预制装配式钢筋混凝土，φ700\n8.井座井盖：球磨铸铁井座井盖 φ700（带防坠网），具体要求详“泸住建发（2017）33号”文《泸州市住房和城乡建设局关于优化调整检查井井盖及水篦子技术参数的通知》\n9.踏步：详设计\n10.砼运输及浇筑方式（含泵送）等：投标人自行考虑\n11.抹灰：M10防水砂浆\n12.钢筋：详设计\n13.含脚手架、模板安拆，施工过程中的降排水、通风、检测等\n14.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","座","1",9500,null,null,"按座为单位总价包干"]
[6,"2100*2100雨水检查井","1.名称：2100*2100雨水检查井\n2.垫层 ：C15商品混凝土\n3.底板：C40P8商品混凝土\n4.井身：C40P8商品混凝土\n5.盖板：C30预制钢筋混凝土板\n6.流槽：C15商品混凝土\n7.井筒：预制装配式钢筋混凝土，φ700\n8.井座井盖：球磨铸铁井座井盖 φ700（带防坠网），具体要求详“泸住建发（2017）33号”文《泸州市住房和城乡建设局关于优化调整检查井井盖及水篦子技术参数的通知》\n9.踏步：详设计\n10.砼运输及浇筑方式（含泵送）等：投标人自行考虑\n11.抹灰：M10防水砂浆\n12.钢筋：详设计\n13.含脚手架、模板安拆，施工过程中的降排水、通风、检测等\n14.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","座","2",45000,null,null,"按座为单位总价包干"]
[7,"1900*1100雨水检查井","1.名称：1900*1100雨水检查井\n2.垫层 ：C15商品混凝土\n3.底板：C40 P8商品混凝土\n4.井身：C40 P8商品混凝土\n5.盖板：C30预制钢筋混凝土板\n6.流槽：C15商品混凝土\n7.井筒：预制装配式钢筋混凝土，φ700\n8.井座井盖：球磨铸铁井座井盖 φ700（带防坠网），具体要求详“泸住建发（2017）33号”文《泸州市住房和城乡建设局关于优化调整检查井井盖及水篦子技术参数的通知》\n9.踏步：详设计\n10.砼运输及浇筑方式（含泵送）等：投标人自行考虑\n11.抹灰：M10防水砂浆\n12.钢筋：详设计\n13.含脚手架、模板安拆，施工过程中的降排水、通风、检测等\n14.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","座","1",37000,null,null,"按座为单位总价包干"]
[8,"1200污水检查井","1.名称：1200污水检查井\n2.垫层 ：C15商品混凝土\n3.底板：C30S6商品混凝土\n4.井身：C30S6商品混凝土\n5.盖板：C30预制钢筋混凝土板\n6.流槽：C15商品混凝土\n7.井筒：预制装配式钢筋混凝土，φ700\n8.井座井盖：球磨铸铁井座井盖 φ700（带防坠网），具体要求详“泸住建发（2017）33号”文《泸州市住房和城乡建设局关于优化调整检查井井盖及水篦子技术参数的通知》\n9.踏步：详设计\n10.砼运输及浇筑方式（含泵送）等：投标人自行考虑\n11.抹灰：M10防水砂浆\n12.钢筋：详设计\n13.含脚手架、模板安拆，施工过程中的降排水、通风、检测等\n14.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","座","1",8000,null,null,"按座为单位总价包干"]
["合  计"]
["注：\n1.工程量计算规则：按2013工程量清单计价规范。\n2.投标人根据施工图、施工工艺、工序及国家现行规范、自行踏勘现场后综合考虑进行报价，结算时单价不作调整;\n3.全费用综合单价包含人工费、所有材料费（含辅材和周转材料费）、机械设备费、工具器具费、临时设施及措施费、大型机械进出场及场内转运费、下车费、吊装费、规费、管理费、配合费、安全文明施工费、以及各种风险费、保险费、施工过程中办理的各种手续费、降水费、排水费、各种检测费、利润、税费等完成该工作所需的全部费用，结算时无论涨跌、工程量增减或其它任何风险因素，均不作调整。\n4.施工围挡及围挡上降尘设施由甲方负责并承担相关费用。\n5.施工中所用临时配电箱、用电线路、开关箱、机具等从建设方提供的接口处接出，所有材料、设备及安装费用含在综合单价中。"]
[]
[]
[]
[]
["6.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为1935957.75元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。"]
["7.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。"]
["8.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]
[{"$nulls":5},"报价单位："]
[{"$nulls":5},"法人或委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间："]