{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["栏杆"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"栏杆","index":0,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,10],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,5],[2,6,2,8],[2,9,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,0,7,6],[7,7,7,8],[8,0,8,10]]}
["2023年“C”项目花廊架施工图设计及施工班组采购报价表"]
["工程名称：",{"$nulls":7},"",null,""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"全费用限价（元）",null,null,"投标报价"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价",null,"含税全费用综合单价\n","含税合价"]
[]
[" ",null," "," "," ",null," "," ",null,null," "]
[1,"花廊架","1.花廊架施工图设计：设计图纸班组要负责审图通过，若因图纸审查通不过造成图纸调整所增加的一切费用均由班组自行承担；\n2.花廊架施工：包含廊架基础施工，廊架制作安装，两侧花箱施工安装等；\n3.花廊架长度约100米，镀锌钢材质，镀锌钢表面刷木纹漆，廊架宽度净空不低于5.5米；廊架每跨间距0.8-0.9米，廊架高度须能满足4.5米高的通行要求，能保证一个消防车通过。具体样式详见参照图片；\n4.包工包料实施，质保期2年；\n5.班组报价按廊架长度（元/米）进行报价，结算时按廊架实际施工长度按实结算。\n6.含建安增值税专票（税率为9%）。","米",100,null,9000,900000]
["合　　计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H7:I7)","v":900000},null,null,{"$f":"SUM(K7:L7)","v":0}]
["报价说明：施工单位须按提供的报价格式要求及公式填报价格明细，未按提供格式填报价格明细、所报总价高于最高限价的均为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高全费用单价限价，施工班组的全费用综合单价也不得超过综合单价限价，否则，采购人将不予以接受。"]