{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,8],[2,9,2,15],[3,4,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,8],[3,9,3,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,0,9,6],[9,7,9,8],[10,0,10,15]]}
["2023年“C”项目道路沥青面层工程工程量清单与报价表（第二次）"]
["工程名称：",null,"道路沥青面层工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","限价",{"$nulls":4},"投标报价"]
[{"$nulls":4},"工程量",null,"单价","合价",null,"税前综合单价组成（元）",null,null,"税前综合单价\nd=a+b+c","税金（9%）\ne=d*9%","含税全费用综合单价\nf=d+e","含税合价"]
[{"$nulls":9},"施工单价（含人工、机械等）\n(a)","材料单价\n（含主材、辅材及损耗等）(b)","综合费（管理费、利润等）\nc=(a+b)*费率"]
[" ","道路工程"," "," "," ",null," "," ",{"$nulls":7}," "]
[1,"芝麻灰花岗岩边带石300*50*600","1.材料品种、规格：芝麻灰花岗岩边带石300*50*600（主材甲供）\n2.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆综合考虑（乙供材）\n3.材料场内转运:包含一次或多次材料转运\n4.其他未尽事项详见图纸；满足设计、规范、施工、验收要求","㎡",{"$f":"1258*0.3*2","v":754.8},null,65,{"$f":"E7*G7","v":49062},{"$nulls":4},{"$f":"J7+K7+L7","v":0},{"$f":"M7*0.09","v":0},{"$f":"M7+N7","v":0},{"$f":"E7*O7","v":0}]
[2,"沥青混凝土AC-20C下面层厚60mm","1.沥青品种：沥青混凝土AC-20C下面层厚60mm（含乳化沥青透层油0.7~1.5L/㎡、改性乳化沥青稀浆封层厚8mm）\n2.厚度： 60mm                                      3.施工内容:包含施工场地内道路清理、水稳层上泥浆冲洗以及地形平整、铺筑沥青、乳化沥青透油层0.7~1.5L/㎡以及8mm厚改性乳化沥青稀浆封层。           4.其他未尽事项详见图纸；满足设计、规范、施工、验收要求","㎡",7000,null,77,{"$f":"E8*G8","v":539000},{"$nulls":4},{"$f":"J8+K8+L8","v":0},{"$f":"M8*0.09","v":0},{"$f":"M8+N8","v":0},{"$f":"E8*O8","v":0}]
[3,"改性沥青玛蹄脂SMA-13上面层厚40mm","1.沥青品种： 改性沥青玛蹄脂SMA-13上面层厚40mm（含0.3~0.6kg/㎡改性乳化沥青粘层）\n2.厚度：40mm。                                       3.施工内容:包含地形平整、铺筑沥青、0.3~0.6kg/㎡改性乳化沥青粘层。                                      4.其他未尽事项详见图纸；满足设计、规范、施工、验收要求","㎡",7000,null,56,{"$f":"E9*G9","v":392000},{"$nulls":4},{"$f":"J9+K9+L9","v":0},{"$f":"M9*0.09","v":0},{"$f":"M9+N9","v":0},{"$f":"E9*O9","v":0}]
["合　　计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H7:I9)","v":980062},{"$nulls":7},{"$f":"SUM(P7:P9)","v":0}]
["报价说明：1、投标人需按提供的报价格式要求及公式填报价格明细，未按提供格式填报价格明细、所报总价高于最高限价的均为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高全费用单价限价，投标人的全费用综合单价也不得超过综合单价限价，否则，采购人将不予以接受。2、“施工单价（a）”是指完成本清单项每单位工程量所需的所有人工、机械等费用，“材料单价（b）”是指完成本清单项每单位工程量所需的主材、辅材及损耗等费用。"]