{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1","WpsReserved_CellImgList"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[11,0,11,5],[11,6,11,8],[12,0,12,8],[13,4,13,7],[14,4,14,7],[15,4,15,7]]}
["2023年“S”项目HMPP连续管式渗蓄体海绵蓄水设备采购报价表"]
["序号","项目名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价（元）","班组所报单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"HMPP高模量聚丙烯缠绕结构壁连续渗蓄水罐","1.单体HMPP连续管式渗蓄体模组材质：聚丙烯缠绕结构壁(选用中石油H2483PP树脂)。\n2.单体HMPP连续管式渗透蓄模组D=3m，长度=6m，管体外壁密布D=2cm渗水圆孔，开孔数量≥1300个。管体弹性模量/Mpa≧1700；\n满足《GBT35451.2-2018地埋排水排污用聚丙烯（PP）结构璧管道系统第2部分：聚丙烯缠绕结构璧管件》内相关内容；\n3.含设备安装和调试，不含土建基础","组",2,255000]
[2,"3P分散式雨水处理器","规格：DN1000                                                    \n 处理量≥30m³/h                                                 \n滤芯：3PHYDROSYSTE                                          \n  外壳：蓝色HDPE塑料筒体                                                   处理工艺：沉淀、过滤、吸附净化水质                                                          \n出水水质：满足图纸设计要求                         \n进水口管径：DN200                                          \n出水口管径：DN200                                            \n工作环境：5-45℃\n含设备安装和调试，不含土建基础","套",1,125000]
[3,"系统排泥排空泵（带搅拌以及切割功能）","Q=20m³/h, H=10m,N=3kw +耦合安装，含设备安装和调试，不含土建基础","台",1,9500]
[4,"变频给水泵","Q=15m³/h, H=68m,N=5.5kw +耦合安装，含设备安装和调试，不含土建基础","台",2,18000,null,null,"一用一备"]
[5,"PLC控制柜","定制、触屏、PLC控制，带ABB变频器，含设备安装和调试，不含土建基础","台",1,15000]
[6,"水质检测显示屏","含浊度、PH值的检测，含设备安装和调试，不含土建基础","台",1,8500]
[7,"紫外线消毒器","消毒水量Q=20m³/h，N=220W，含设备安装和调试，不含土建基础","个",1,6000]
[8,"隔膜式稳压罐","0.4Mpa -0.55Mpa，含设备安装和调试，不含土建基础","个",1,6000]
[9,"不锈钢防水室外柜","900*600*1500，含设备安装和调试，不含土建基础","个",1,8500]
["合  计                            金额：                    元 ",{"$nulls":5},"开具发票税率：         %"]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为724500.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。\n2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。\n3.开具的发票为增值税专票（13%或3%或1%税率）。"]
[{"$nulls":4},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":4},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":4},"时间："]

{"sheet":"WpsReserved_CellImgList","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}