{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,1,10],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,0,6,8]]}
["2023年“M”项目土石方工程量清单与报价表（以此件为准）"]
[]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","全费用单价限价（元）","班组所报全费用单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"040101001003",null,"挖一般、填土石方","1.土、石类别：综合，包括从清表开始开挖至设计标高，含原边坡护坡拆除（骨架护坡）\n2.开挖深度：完成至设计要求标高\n3.开挖方式、场内运输方式：投标人自行确定，开挖方式的风险由投标人自行承担\n4.边坡施工防护及变形观测措施：由投标人自行确定，包含在投标报价中\n5.对管线、构筑物、建筑物等采取的保护措施：由投标人自行确定，包含在投标报价中\n6.废弃料品种 ：综合\n7.开挖完成后碾压密实度应达到设计和规范要求，并承担检测费用。\n8.其他：现场施工的环保设施设备（如雾炮机、水车、防尘网、防护网、进出车辆冲洗管理等）、投标单位自己操作人员的劳保防护用品、临时用水用电（含水电费用）、必要安全措施等由投标单位承担；现场出现超挖和欠挖现象，造成的损失由投标单位承担；施工内容的检测（复检）检测费用和送样检测等费用由投标单位承担；机械进、出场费用由投标单位综合考虑，包含在投标报价中。                                                     9.开挖方案和边坡施工防护及变形观测措施及对管线、构筑物、建筑物等采取的保护措施须经业主批准，满足安全、文明施工相关规范及规定。        10.工程量以开挖方量计算。","m3",{"$f":"55454.02+4583.62","v":60037.64},13.5,null,{"$f":"I4*G4","v":0}]
[2,"040103002005",null,"余方弃置","1.废弃料品种：土石综合\n2.场地内转运方式、运距：投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n3.弃土石外运：由招标人指定弃土场位置（投标人不得自行处理弃方），弃土场机械由投标人提供，运距约8-10KM，投标人不单独考虑弃土场费用。                                     \n4.运输方式：按相关规范要求投标人自行考虑。\n5.其他：现场施工的环保设施设备（如雾炮机、水车、防尘网、防护网、进出车辆冲洗管理等）、投标单位自己操作人员的劳保防护用品、临时用水用电（含水电费用）、必要安全措施等由投标单位承担；机械进、出场费用由投标单位综合考虑，包含在投标报价中。洗车池、围挡及围挡喷雾由招标人提供。                          \n6、土石方场外运输相关手续、安全、文明措施费用：投标人自行考虑，包含在投标报价中。","m3",58134.03,14,null,{"$f":"I5*G5","v":0}]
[3,"010101002002",null,"路基换填","1.土石类别：综合\n2.挖土深度：综合\n3.开挖与回填方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n4.场内转运：由投标人自行考虑，包含在投标报价中。\n5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价\n6.填方来源、取土(石)运输、堆场及费用：采用挖方中的破碎石方，堆场及堆放措施由投标人自行考虑。\n7.回填后的碾压密实度应达到设计和规范要求，并承担检测费用。\n8.其他：现场施工的环保设施设备（如雾炮机、水车、防尘网、防护网、进出车辆冲洗管理等）、分包单位自己操作人员的劳保防护用品、临时用水用电（含水电费用）、必要安全措施等由分包单位承担；现场出现超挖和欠挖现象，造成的损失由分包单位承担；施工内容的检测（复检）费用和送样检测等费用由投标单位承担；机械进、出场费用由投标单位综合考虑，包含在投标报价中。                                                           9.堆场及堆放措施需经业主批准，满足安全、文明施工相关规范及规定。 10.工程量以实际收方量计算。","m3",1286.4,18,null,{"$f":"I6*G6","v":0}]
["合  计",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J4:J6)","v":0}]