{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【园林绿化工程】"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【园林绿化工程】","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,7],[2,8,3,8],[2,10,2,11],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,0,10,8],[10,9,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["机场路景观改造提升工程苗木移植（第二标段）工程量清单与报价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","机场路景观改造提升工程苗木移植（第二标段）","","","","",null,"",""," ",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","全费用单价限价(元)","","金额（元）"]
["","","","","","","","",null,"合价","全费用单价","合  计"]
[" "," ","","石洞机场路至连江公园"," "," "," ",""," "," ",""," "]
["1","050102001131","","移栽垂丝海棠 胸径5cm","1.乔木种类：移植垂丝海棠 \r\n2.乔木规格：胸径5cm\r\n3.场内外运输方式及运输距离：\r\n  石洞机场路至连江公园，投标人自行考虑\r\n4.养护：100%成活率；养护期一年\r\n5.做法：全树冠（不允许随意修剪），满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。","株","9000","","39.03",null,null,""]
["2","050102001131","","移栽羊蹄甲 胸径5cm","1.乔木种类：移植羊蹄甲  \r\n2.乔木规格：胸径5cm\r\n3.场内外运输方式及运输距离：\r\n  石洞机场路至连江公园，投标人自行考虑\r\n4.养护：100%成活率；养护期一年\r\n5.做法：全树冠（不允许随意修剪），满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。","株","3000","","34.11",null,null,""]
["3","050102001131","","移栽桂花 胸径5cm","1.乔木种类：移植桂花 \r\n2.乔木规格：胸径5cm\r\n3.场内外运输方式及运输距离：\r\n  石洞机场路至连江公园，投标\r\n人自行考虑\r\n4.养护：100%成活率；养护期一\r\n年\r\n5.做法：全树冠（不允许随意修\n剪），满足设计及现行技术、质\n量、施工验收规范要求。","株","3000","","34.11",null,null,""]
["4","050102001131","","移栽蓝花楹 胸径5cm","1.乔木种类：移植蓝花楹  \r\n2.乔木规格：胸径5cm\r\n3.场内外运输方式及运输距离：\r\n  石洞机场路至连江公园，投标人自行考虑\r\n4.养护：100%成活率；养护期一年\r\n5.做法：全树冠（不允许随意修剪），满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。","株","3000","","39.03",null,null,""]
["5","050102001131","","移栽红叶碧桃 胸径5cm","1.乔木种类：移植红叶碧桃  \r\n2.乔木规格：胸径5cm\r\n3.场内外运输方式及运输距离：\r\n  石洞机场路至连江公园，投标人自行考虑\r\n4.养护：100%成活率；养护期一年\r\n5.做法：全树冠（不允许随意修剪），满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。","株","2000","","39.03",null,null,""]
["合　　计","","","","","","","","",null,null,""]