{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["【绿化部分一标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【绿化部分一标段","index":0,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,7],[2,8,3,8],[2,10,2,11],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[17,9,17,10],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[18,9,18,10],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[19,9,19,10],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[20,9,20,10],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[21,9,21,10],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[22,9,22,10],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[27,9,27,10],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[28,9,28,10],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[30,9,30,10],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[31,9,31,10],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[32,9,32,10],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[33,9,33,10],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[41,9,41,10],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[42,9,42,10],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[43,9,43,10],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[44,9,44,10],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[45,9,45,10],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[46,9,46,10],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[47,9,47,10],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[56,9,56,10],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[57,9,57,10],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[58,9,58,10],[59,0,59,8],[59,9,59,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["马屋基立交至蜀泸立交环境景观工程水电安装工程量清单与报价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","马屋基立交至蜀泸立交环境景观工程","","","","",null,"","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","全费用单价限价(元)","","金额（元）"]
["","","","","","","","",null,"合价","全费用单价","合  计"]
[" "," ","","管道安装工程"," "," "," ",""," "," ",""," "]
["1","031001006002","","塑料管 DE110","1.安装部位 室外\r\n2.介质 自来水\r\n3.材质、规格 PE管， De110\r\n4.连接形式 热熔\r\n5.阻火圈设计要求 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求 详设计\r\n7.警示带形式","m","4538","","77.02",null,null,""]
["2","031001006001","","塑料管 DE75","1.安装部位 室外\r\n2.介质 自来水\r\n3.材质、规格 PE管 De75\r\n4.连接形式 热熔\r\n5.阻火圈设计要求 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求 详设计\r\n7.警示带形式","m","2455","","51.50",null,null,""]
["3","031001006004","","塑料管 DE63","1.安装部位 室外\r\n2.介质 自来水\r\n3.材质、规格 PE管， De63\r\n4.连接形式 热熔\r\n5.阻火圈设计要求 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求 详设计\r\n7.警示带形式\r\n7.警示带形式","m","80","","33.26",null,null,""]
["4","031001006005","","塑料管 DE50","1.安装部位 室外\r\n2.介质 自来水\r\n3.材质、规格 PE管， De50\n4.连接形式 热熔\n5.阻火圈设计要求 \n6.压力试验及吹、洗设计要求 详\n设计\n7.警示带形式","m","14550","","24.87",null,null,""]
["5","031001006007","","塑料管 DE32","1.安装部位 室外\r\n2.介质 自来水\r\n3.材质、规格 PE管， De32\r\n4.连接形式 热熔\r\n5.阻火圈设计要求 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求 详设计","m","5680","","20.46",null,null,""]
["6","031001006007","","专用软管De32","1.安装部位 室外\r\n2.介质 自来水\r\n3.材质、规格 低密度PE管， De32\r\n4.连接形式 热熔\r\n5.阻火圈设计要求 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求 详设计","m","2556","","16.43",null,null,""]
["7","031003001054","","DN50软密封闸阀","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","10","","169.21",null,null,""]
["8","031003003016","","软密封闸阀 DN100\r\n0","1.类型 软密封闸阀\r\n2.材质 铸铁\r\n3.规格、压力等级 DN100 \n1.6MPa\n4.连接形式 法兰\n5.焊接方法 平焊","个","8","","488.30",null,null,""]
["9","031003001044","","DN40全铜闸阀","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","65","","93.38",null,null,""]
["10","031003001027","","全铜闸阀 DN25","1.类型 全铜闸阀 DN20\r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 1.6MPa\r\n4.连接形式 螺纹\r\n5.焊接方法","个","292","","57.17",null,null,""]
["11","031003001010","","止回阀DN150","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","8","","602.63",null,null,""]
["12","031001001058","","镀锌钢管钢套管DN150","1.安装部位 \r\n2.介质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.压力试验及吹、洗设计要求6 警示带形式","m","245","","101.79",null,null,""]
["13","031001001012","","镀锌钢管钢套管DN100","1.安装部位 \r\n2.介质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \n5.压力试验及吹、洗设计要求6 \n警示带形式","m","36","","69.00",null,null,""]
["14","031003001059","","螺纹阀门DN25电磁阀","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","15","","912.79",null,null,""]
["15","031003001023","","螺纹阀门DN40电磁阀","1.类型 全铜闸阀 DN50\r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 1.6MPa\r\n4.连接形式 螺纹\r\n5.焊接方法","个","65","","1151.69",null,null,""]
["16","031003002055","","电磁阀DN100","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","8","","1904.66",null,null,""]
["17","031003001060","","叠片式过滤器DN25","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","15","","181.83",null,null,""]
["18","031003001056","","叠片式过滤器DN40","1.类型 \r\n2.材质 \r\n3.规格、压力等级 \r\n4.连接形式 \r\n5.焊接方法","个","65","","227.90",null,null,""]
["19","031003001029","","全铜快速取水阀DN25","1.类型 快速取水阀 P33\r\n2.材质 塑料\r\n3.规格、压力等级 DN20\r\n4.连接形式 螺纹\r\n5.焊接方法","个","292","","116.36",null,null,""]
["20","050103002043","","进口T4喷头","1.管道附件、阀门、喷头品种、规格 地埋式喷头T4\r\n2.管道附件、阀门、喷头固定方式 配套千秋架安装\r\n3.防护材料种类 \r\n4.油漆品种、刷漆遍数","个","950","","163.44",null,null,""]
["21","050103002042","","旋转微喷头","1.管道附件、阀门、喷头品种、规格 地埋式喷头T5\r\n2.管道附件、阀门、喷头固定方式 配套千秋架安装\r\n3.防护材料种类 \r\n4.油漆品种、刷漆遍数","个","935","","41.01",null,null,""]
["22","030503006011","","雨量传感器","1.名称 \r\n2.类别 \r\n3.功能 \r\n4.规格","台","8","","373.03",null,null,""]
["23","030404019041","","进口控制器安装","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.接线端子材质、规格 \r\n5.额定电流（A）","个","88","","1560.71",null,null,""]
["24","040504001002","","708阀门箱安装","1.垫层、基础材质及厚度：C15砼\r\n垫层 厚100mm\r\n2.砌筑材料品种、规格、强度等\n级 MN10砖 内空\n3.勾缝、抹面要求 ：内1：2水泥\n砂浆抹面\n4.砂浆强度等级、配合比 ：\nM7.5\n5.混凝土强度等级 C15\n6.盖板材质、规格 :塑料\n7.井盖、井圈材质及规格 塑料\n8.踏步材质、规格 \n9.防渗、防水要求","座","292","","188.17",null,null,""]
["25","040504001002","","1220门箱安装","1.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 厚100mm\r\n2.砌筑材料品种、规格、强度等级 MN10砖 内空1.6*0.6\r\n3.勾缝、抹面要求 ：内1：2水泥砂浆抹面\r\n4.砂浆强度等级、配合比 ：M7.5\r\n5.混凝土强度等级 C15\r\n6.盖板材质、规格 :塑料\r\n7.井盖、井圈材质及规格 塑料\r\n8.踏步材质、规格 \r\n9.防渗、防水要求","座","80","","534.51",null,null,""]
[" "," ","","管道安装土建"," "," "," ",""," ",null,null,""]
["26","040101002001","","挖沟槽土石方","1.土壤类别 ：综合\r\n2.挖土深度：综合","m3","8911","","42.23",null,null,""]
["27","040103001003","","回填方","1.密实度要求 ：夯填\r\n2.填方材料品种 ：种植土\r\n3.填方来源、运距：综合","m3","4846","","10.11",null,null,""]
["28","040305001004","","管沟砂回填","1.材料品种、规格 ：详设计图\r\n2.厚度：100mm","m3","4065","","178.83",null,null,""]
["29","040503002006","","混凝土支墩","1.垫层材质、厚度 ：详设计\r\n2.混凝土强度等级 ：C15\r\n3.预制混凝土构件运距：综合","m3","31.5","","708.58",null,null,""]
["30","010103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 ：多余的管沟土石方\r\n2.运距：场内综合","m3","4065","","7.14",null,null,""]
["31","04080300419","","管道包封C15","1.名称 ：砼包封\r\n2.规格： 50*0.6*0.5\r\n3.混凝土强度等级 ：C15","m3","58","","398.91",null,null,""]
["32","040504001001","","砌筑井内空1.4×2×1.3","1.垫层、基础材质及厚度 C15 厚0.1m\r\n2.砌筑材料品种、规格、强度等级 砖M7.5水泥砂浆砌筑\r\n3.勾缝、抹面要求 内壁1:2水泥砂抹面\r\n4.砂浆强度等级、配合比 M7.5水泥砂浆砌筑\r\n5.混凝土强度等级 \r\n6.盖板材质、规格 \r\n7.井盖、井圈材质及规格 复合材质D700\r\n8.踏步材质、规格 按规范\r\n9.防渗、防水要求 按规范","座","8","","3920.99",null,null,""]
["33","040504001023","","砌筑井内空1.4×1×1.3","1.垫层、基础材质及厚度 C15 厚0.1m\r\n2.砌筑材料品种、规格、强度等级 砖M7.5水泥砂浆砌筑\r\n3.勾缝、抹面要求 内壁1:2水泥砂抹面\r\n4.砂浆强度等级、配合比 M7.5水泥砂浆砌筑\r\n5.混凝土强度等级 \r\n6.盖板材质、规格 \r\n7.井盖、井圈材质及规格 复合材质D700\r\n8.踏步材质、规格 按规范\r\n9.防渗、防水要求 按规范","座","2","","2380.47",null,null,""]
["34","041001001020","","拆除砼路面","1.材质：综合\r\n2.垃圾运输：场内综合","m2","154","","47.52",null,null,""]
[" "," ","","照明安装工程"," "," "," ",""," ",null,null,""]
["1","030404017004","","配电箱","1.名称 ：配电箱\r\n2.型号 ：不锈钢，厚度不小于3mm\r\n3.规格 ：1500*1000*550\r\n4.安装方式：落地安装\r\n5.基础详见设计","台","1","","5000.37",null,null,""]
["2","030408003514","","电缆保护管 镀锌钢管","1.名称 ：电缆保护管\r\n2.材质 ：镀锌钢管\r\n3.规格 ：DN50\r\n4.敷设方式：埋地","m","20","","36.32",null,null,""]
["3","030408001510","","电力电缆5*16","1.名称 ：铜芯电缆\r\n2.型号 ：YJV\r\n3.规格 ：3*4\r\n4.材质 ：铜芯\r\n5.敷设方式、部位 ：穿管 \r\n6.地形：丘陵","m","30","","46.87",null,null,""]
["4","030408006512","","电力电缆头5*16","1.名称 ：铜芯电缆头\r\n2.型号 ：5*16\r\n3.材质、类型 ：铜\r\n5.安装部位 ：室外\r\n","个","2","","524.76",null,null,""]
["5","030408003514","","电缆保护管 PVC管","1.名称 ：电线管\r\n2.材质 ：PVC\r\n3.规格 ：25\r\n4.敷设方式：埋地","m","1648.2","","10.64",null,null,""]
["6","030408001510","","电力电缆3*4\r","1.名称 ：铜芯电缆\r\n2.型号 ：YJV\n3.规格 ：3*4\n4.材质 ：铜芯\n5.敷设方式、部位 ：穿管 \n6.地形：丘陵","m","2390.7","","18.59",null,null,""]
["7","030408006512","","电力电缆头3*4","1.名称 ：铜芯电缆头\r\n2.型号 ：3*4\r\n3.材质、类型 ：铜\r\n5.安装部位 ：室外","个","192","","19.49",null,null,""]
["8","010401011027","","砖检查井2.2×2.1","1.井截面、深度 :2.2*2.1*1.6\r\n2.砖品种、规格、强度等级 ：MU10标准砖\r\n3.垫层材料种类、厚度 ：100mm厚C15混凝土\r\n4.井盖安装 ：高分子成品井座井盖","座","5","","3126.31",null,null,""]
["9","030413005517","","人（手）孔砌筑 600*400","1.名称 ：砖砌手孔井\r\n2.规格 ：600*400*200\r\n3.井盖安装 ：高分子成品井座井盖\r\n\r\n","个","2","","608.33",null,null,""]
["10","040804001008","","仿真藤条","1.名称 ：仿真藤条\r\n2.材质 ：PVC","m","720","","17.42",null,null,""]
["11","030412004516","","照树灯","1.名称 ：照树灯\r\n2.型号：LED \r\n3.规格 ：60W 黄光\r\n4.安装形式：安装在树上开枝处","套","192","","283.43",null,null,""]
[" "," ","","电气安装土建"," "," "," ",""," ",null,null,""]
["12","010101007516","","管沟土方","1.土壤类别 ：综合\r\n2.管外径 ：综合\r\n3.挖沟深度 ：62.5cm\r\n4.回填要求：夯填","m3","168.188","","27.19",null,null,""]
["13","030408005515","","铺砂、盖保护砖（9根）","1.种类 ：标准砖\r\n2.规格：240*115*53","m","5","","44.92",null,null,""]
["14","030408005515","","铺砂、盖保护砖（7根）","1.种类 \r\n2.规格","m","40","","35.83",null,null,""]
["15","030408005515","","铺砂、盖保护砖（4根）","1.种类 \r\n2.规格","m","103","","22.20",null,null,""]
["16","030408005515","","铺砂、盖保护砖（3根）","1.种类 \r\n2.规格","m","56","","17.65",null,null,""]
["17","030408005515","","铺砂、盖保护砖（1~2根）","1.种类 \r\n2.规格","m","693","","13.11",null,null,""]
["合　　计（大写：                                                  ）","","","","","","","","",""]