{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["木地板"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"木地板","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,9],[3,6,3,7],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[6,0,6,5],[6,6,6,8],[7,0,7,9],[8,5,8,8],[9,5,9,8],[10,5,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段（EPC）项目木地板工程量清单与报价表","","","","","","","",null,""]
["工程名称：","龙涧溪公园（高铁站片区段）工程一标段：木地板","","","","","","",null,""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","",null,""]
["","","","","","全费用单价限价","施工班组所报价单价","","报价合计","备注"]
[1,"1860×137×18厚户外高耐竹地板","1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：户外高耐竹地板1860X137X18mm（浅碳小沟槽）专业扣件固定、地面基层布置间距600排水槽，排水坡度不小于1%。\n2.龙骨：50x50x5mm厚热镀锌方通龙骨@500\n3.龙骨固定：50x50x3镀锌角钢、M8膨胀螺栓固定、专用金属扣件自攻螺钉M4x25mm\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算，辅材要求详设计说明\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.木材木件均应采用一级木料，木材基材干燥适度，宜符合项目当地常年平衡含水率，宜在8%-12%之间。用材应达到3级规格材料要求，须经阻燃处理达到国家标准规定的B1级。\n7.木材应做防腐、防裂、防虫处理符合设计要求，接地脚刷沥青，使用年限不低于十五年，颜色以设计图纸为准。\n8、原色木构件须涂抗紫外线、渗透性透明保护漆二道，凡属上人平台的户外木结构面涂抗紫外线、耐磨性透明保护漆二道。\n9.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。\n10.材料上下车费、二次转运及多次转运不再另行计，所需要的机械费用均已含在综合单价内。\n11.侧封板不再另行计算、梯步按展开面积计算。","m2",3800,450," ",null,null,""]
[2,"LX300X200厚红柳桉","1.名称：LX300X200厚红柳桉  \n2.支撑：300x300红柳桉柱蹬\n3.连接方式：综合\n4.100x50x50x5mm厚角钢@500\nM8膨胀螺栓固定、自攻螺钉连接\n5.做法：具体做法详设计\n6.辅材均已包含在报价中、不再另行计算，辅材要求详设计说明\n7.施工部位:具体部位详设计图纸；\n8.木材木件均应采用一级木料，木材基材干燥适度，宜符合项目当地常年平衡含水率，宜在8%-12%之间。用材应达到3级规格材料要求，须经阻燃处理达到国家标准规定的B1级。\n9.木材应做防腐、防裂、防虫处理符合设计要求，接地脚刷沥青，使用年限不低于十五年，颜色以设计图纸为准。\n10、原色木构件须涂抗紫外线、渗透性透明保护漆二道，凡属上人平台的户外木结构面涂抗紫外线、耐磨性透明保护漆二道。\n11.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。\n12.材料上下车费、二次转运及多次转运不再另行计，所需要的机械费用均已含在综合单价内。\n13.侧封板不再另行计算、梯步按展开面积计算。","m",77.4,480," "]
["总计：  （大写）                                  ",{"$nulls":5},"（小写）              ",null,null," "]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为1747152.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。\n2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。\n3.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]
[{"$nulls":5},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":5},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间："]