{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":10,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,7],[14,0,14,5],[14,6,14,8],[15,0,15,8],[16,5,16,8],[17,5,17,8],[18,5,18,8]]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段项目透水面层及标线图层等工程量清单与报价表"]
["工程名称：","涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段项目：硅烷纳米标线图层、俏皮话、园路透水面层（聚氨酯面层）"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","全费用单价限价(元)","施工班组所报价单价(元)","报价合计(元)","备注"]
[1,"硅烷纳米标线","1.厚度：1mm厚硅烷纳米标线\n2.颜色：白色\n3.辅材综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","m2",{"$f":"1075+1125","v":2200},35]
[2,"硅烷纳米标线涂层\nAER YOU READY(含笑脸)","1.厚度：1mm厚硅烷纳米标线涂层\n2.颜色：粉色、黄色、蓝色、白色，含图案及字母的绘制等。\n3.辅材综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","套",7,300]
[3,"园路图案（骑行道）","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.图案：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","套",9,200]
[4,"园路图案（步行道）","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.图案：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","套",7,200]
[5,"园路龙涧溪龙纹图案（含字体：龙涧溪绿道及LONGJIANXI GREEN WAY）","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.图案：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","套",3,300]
[6,"俏皮话(字体)","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层、字体:迷你简大黑 格式：DIM FONT\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.字体大小：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","个",244,50]
[7,"俏皮话(标点符号)","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.字体大小：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","个",25,20]
[8,"脚印（含左右脚一对、X00m）","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.字体大小：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","套",21,50]
[9,"数字、加减乘除符号","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.字体大小：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","个",54,20]
[10,"龙纹图案","1.厚度：1mm厚硅烷纳米涂层\n2.颜色：白色，含图案及字母的绘制等。\n3.字体大小：详设计\n3.辅材、定制道具、模板等综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","个",2,800]
[11,"园路透水面层（聚氨酯面层）","\n1.颜色：综合\n2.喷涂方式综合考虑\n3.主材、辅材综合考虑在单价中、现场材料的二次转运、上下车费用综合考虑\n4.其他:符合设计规范及施工验收规范要求","m2",33299,15]
["总计：  （大写）                                  ",{"$nulls":5},"（小写）                ",null,null," "]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为599115元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。\n2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。\n3.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]
[{"$nulls":5},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":5},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间："]