{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["管道安装报价组成表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管道安装报价组成表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":14,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,13],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13]]}
["2023年“P”项目截污干管管道价格组成明细表",null,"","","","",{"$nulls":6},"",""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）"]
[null,"","","","","投标价全费用综合单价","人工费","主材费","辅材费","机械费","管理费及利润","税金","投标价合价","备注"]
[null,"","","",""]
[1,"钢筋砼排水顶管安装 D1200","1.名称：钢筋砼排水顶管安装\n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： D1200 II级管\n4.深度：综合\n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n8.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",120,{"$f":"G5+H5+I5+J5+K5+L5","v":0},{"$nulls":6},{"$f":"F5*E5","v":0}]
[2,"高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN500","1.名称：高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)\n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： DN500  SN8\n4.深度：综合 \n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n9.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",310,{"$f":"G6+H6+I6+J6+K6+L6","v":0},{"$nulls":6},{"$f":"E6*F6","v":0}]
[3,"HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 DN1000","1.名称：HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 \n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： DN1000  SN8\n4.深度：综合 \n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n9.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",360,{"$f":"G7+H7+I7+J7+K7+L7","v":0},{"$nulls":6},{"$f":"E7*F7","v":0}]
[4,"HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 DN1200","1.名称：HDPE聚乙烯增强钢带螺旋波纹管 \n2.安装方式：满足设计及规范要求\n3.管材规格： DN1200  SN8\n4.深度：综合 \n5.管道接口处理：满足设计和施工验收规范要求\n6.闭水试验：满足设计和施工验收规范要求\n7.废弃料的运输方式、场内外运距：投标人自行考虑\n9.其余做法：满足设计及施工验收规范要求","m",260,{"$f":"G8+H8+I8+J8+K8+L8","v":0},{"$nulls":6},{"$f":"E8*F8","v":0}]