{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管材"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管材","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[27,0,27,6],[28,0,28,8],[29,4,29,8],[30,4,30,8],[31,4,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年“K”项目管材、井盖、井筒等采购报价表"]
["序号","名称","规格","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"PVC-U双壁波纹雨污水管","DN200，4.0kN／㎡","m",522,30,null,0,"符合国标"]
[2,"PVC-U双壁波纹雨污水管","DN300，4.0kN／㎡","m",2613,58,null,0,"符合国标"]
[3,"PVC-U双壁波纹雨污水管","DN400，4.0kN／㎡","m",200,100,null,0,"符合国标"]
[4,"PVC-U双壁波纹雨污水管","DN500，4.0kN／㎡","m",66,160,null,0,"符合国标"]
[5,"污水井盖（高分子）","直径700","个",120,105,null,0,"符合国标、刻“污水”字样"]
[6,"污水方井盖（高分子）","700x700","个",8,105,null,0,"符合国标、刻“污水”字样"]
[7,"雨水井盖（高分子）","直径700","个",91,105,null,0,"符合国标、刻“雨水”字样"]
[8,"起始井","700*300","个",33,110,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[9,"直通井","700*300","个",86,110,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[10,"三通井","700*300","个",19,120,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[11,"45°弯头井","700*300","个",10,160,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[12,"90°弯头井","700*300","个",16,110,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[13,"四通井","700*300","个",1,130,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[14,"直通井","700*400","个",1,135,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[15,"三通井","700*400*300*300","个",3,200,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[16,"45°弯头井","700*400","个",1,265,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[17,"90°弯头井","700*400","个",1,135,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[18,"直通井","700*500","个",5,280,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[19,"三通井","700*500","个",2,360,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[20,"45°弯头井","700*500","个",4,280,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[21,"90°弯头井","700*500","个",6,280,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[22,"三通井下沉式（沉泥井）","700*500*500*400","个",1,460,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[23,"三通井（流槽井）","700*500*400*300","个",2,530,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[24,"三通井","700*500*500*300","个",3,470,null,0,"符合国标，聚乙烯（PE塑料检查井"]
[25,"井筒",700,"m",240,175,null,0,"双平壁PE中空环绕管材"]
["合  计（开具税率                      ）",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["备注：1.以上报价均为含税到场安装价，送货地址：泸州市合江县；要求开具的发票为1%、3%或13%增值税专用发票。2、复合材料检查井盖、井座，满足规范《检查井盖》GB/T23858-2009的要求，B125级。井盖注明雨水、污水字样。井筒为700mm、满足现行国家标准《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T233的要求。3、送货实际数量和现场对接后再送货。"]
[{"$nulls":4},"  报价单位（公章）："]
[{"$nulls":4},"  委托代理人及电话："]
[{"$nulls":4},"  时间：      年    月    日"]