{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,3,9],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,9,5,9],[6,0,6,5],[7,0,7,9],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7]]}
["2023年“C”项目MMA彩色防滑路面及道路标线报价表"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","限价（元）",{"$nulls":3},"能开具税率（13%税率3%税率或1%税率）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价","含税全费用综合单价（元）","含税合价（元）"]
[]
[1,"MMA彩色防滑路面厚3mm","1、名称：MMA彩色防滑路面3mm厚；\n2、颜色：蓝色；\n3、采用专用的双组分树脂胶粘剂和专用的高温烧结彩色颗粒，达到消防车通行的强度。","㎡",3500,150,{"$f":"E5*F5","v":525000},null,{"$f":"E5*H5","v":0}]
[2,"道路标线","1.150mm宽以内综合白色漆标线，材料综合考虑\n2.具体做法及部位详设计\n3.达到设计和施工验收规范","m",1400,6.5,{"$f":"E6*F6","v":9100},null,{"$f":"E6*H6","v":0}]
["合　　计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G5:G6)","v":534100},null,{"$f":"SUM(I5:I6)","v":0}]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为534100.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。\n2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。\n3.开具的发票为增值税专票（13%税率3%税率或1%税率）。"]
[{"$nulls":6},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":6},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]