{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["花岗石 (2)"],"not_rendered":{"images":8,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"花岗石 (2)","index":0,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[7,8,8,8],[17,8,19,8],[28,0,28,5],[28,6,28,8],[29,0,29,8],[30,6,30,8],[31,6,31,8],[32,6,32,8]]}
["2023年“P”项目花岗石采购报价表",null,null,"","",{"$nulls":3},""]
["序号","材料名称","规格（mm）","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","备注"]
[1,"芝麻灰花岗岩烧面路缘石","600×150×300","m",1610.96,120]
[2,"芝麻灰荔枝面花岗石","900×300×50","㎡",2824.8,135]
[3,"芝麻灰荔枝面花岗石","900×200×50","㎡",158.4,135]
[4,"福鼎黑荔枝面花岗石","900×100×50","㎡",80.3,250]
[5,"芝麻灰荔枝面花岗石","900×900×30","㎡",382.8,200]
[6,"芝麻白荔枝面花岗石","600×550×50，含灯槽、拉槽、倒边、定厚、弧形加工等","㎡",168.3,265,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7B0E0C335A6A495A96619BD988ADCA6F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7B0E0C335A6A495A96619BD988ADCA6F\",1)"}]
[7,"芝麻白荔枝面花岗石","600×500×50，含灯槽、拉槽、倒边、定厚、弧形加工等","㎡",121,265]
[8,"芝麻白烧面花岗石","600×450×20，含弧形加工","㎡",138.6,115,null,null,"定制弧形"]
[9,"芝麻白烧面花岗石","600×120×20，含弧形加工","㎡",5.5,115,null,null,"定制弧形"]
[10,"芝麻灰荔枝面花岗石（梯步）","900×360×50，含拉槽、倒边、定厚","㎡",64.9,165,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E7FE757513604F50A7E653F125D140DE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E7FE757513604F50A7E653F125D140DE\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B5EF165491AD48DABD16749E741BC34E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B5EF165491AD48DABD16749E741BC34E\",1)"}]
[11,"芝麻灰烧面花岗石(梯步踢面)","900×120×20","㎡",23.1,85]
[12,"芝麻白荔枝面花岗石边带","600×200×30","㎡",18.7,95]
[13,"芝麻白荔枝面花岗石边带","600×150×50","㎡",14.3,135]
[14,"芝麻白烧面花岗石","900×300×20","㎡",38.5,85]
[15,"芝麻白花岗石荔枝面台阶立面","400×600×30，含弧形加工","㎡",45.1,135,null,null,"定制弧形"]
[16,"中国黑花岗石荔枝面","300*600*50，含拉槽、倒边、定厚","㎡",116.15,265,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A754254E796E412FB658F8B11AD89678\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A754254E796E412FB658F8B11AD89678\",1)"}]
[17,"中国黑花岗石荔枝面","350*700*50，含拉槽、倒边、定厚","㎡",47.3,265]
[18,"中国黑花岗石荔枝面","300*700*50，含拉槽、倒边、定厚","㎡",60.5,265]
[19,"中国黑花岗石荔枝面","100*700*25","㎡",27.5,120]
[20,"芝麻黑光面（花岗石）","300*300*20","㎡",97.1,120]
[21,"芝麻黑光面压顶，圆角30（花岗石）","600*250*80，含定厚、倒圆角、弧形加工","㎡",9.47,550,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0E79CA4E7AAC444682A43F4F0B14BCC0\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0E79CA4E7AAC444682A43F4F0B14BCC0\",1)"}]
[22,"芝麻灰烧面花岗石车档条","600*200*200，含倒圆边","块",56,100,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FE0D7F205D964E3BB050B224378B6F6F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FE0D7F205D964E3BB050B224378B6F6F\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_BD03E738F4E943F6A263E353C753B856\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_BD03E738F4E943F6A263E353C753B856\",1)"}]
[23,"芝麻灰荔枝面花岗石","900×300×30，含弧形加工","㎡",127,135]
[24,"芝麻黑荔枝面花岗石","600×600×30","㎡",436,125]
[25,"芝麻黑荔枝面花岗石","300×300×30","㎡",34,125]
[26,"芝麻白荔枝面花岗石","600×600×30","㎡",970,95]
["合计                 人民币（大写：                                          ）",{"$nulls":5},"       开具税率：                    "]
["注明：1.供应时间依据现场通知为准，工程量依据现场项目负责人通知为准，不否认会补量，供应商应无条件送货;2.板材规格大小尺寸误差必须控制在1mm内。3.花岗石必须保证无色差、无缺角、无开裂和无色线的板材，可现场加工。4.图纸或者未理解意图不得擅自加工。5.如荔枝面加工失误，厂方在不耽误工期的情况自行拉回厂房加工，费用由供应商承担。6.结算工程量按现场铺装测绘面积加2015清单定额损耗为准。7.供应商应在完工后派人到工地现场处理部分缺陷（不在另外补充费用）。8.装车和运输厂方必须保证花岗石几何尺寸，造成损失由供应商承担，供应商必须派人跟车送货。（如出现上述所有情况，收货方拒绝收货，并根据我方的合同工期要求的处罚条款处罚供货方）。9.等厚加工综合考虑在报价单价中.10、本包采购最高限价为1064810.45元，供应商所报总报价高于最高限价的为无效报价，我公司不予接受。10.以上报价均为含税到泸州市价，要求开具的发票为13%或3%税率的增值税专用发票。12.供应商中选后、需与现场交底后才供货。"]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）;"]
[{"$nulls":6},"法人或委托代理人："]
[{"$nulls":6},"时间：    年    月    日"]