{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["花岗石"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"花岗石","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,8],[2,8,3,8],[4,8,5,8],[6,0,6,5],[6,6,6,8],[7,0,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[10,6,10,8]]}
["2023年“P”项目芝麻白花岗石采购报价表",null,null,"","",{"$nulls":3},""]
["序号","材料名称","规格（mm）","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","备注"]
[1,"芝麻白花岗石荔枝面台阶","400×600×100厚芝麻白花岗石荔枝面倒30圆角，梯形板，定厚","㎡",2228.67,350]
[2,"芝麻白花岗石荔枝面台阶立面","300×600×30厚芝麻白花岗石","㎡",439.58,90]
[3,"芝麻白花岗石荔枝面台阶","600×600×100厚芝麻白花岗石荔枝面倒30圆角，梯形板，定厚","㎡",88.89,330]
[4,"芝麻白花岗石荔枝面立面","350×600×30厚芝麻白花岗石荔枝面","㎡",51.85,90]
["合计                 人民币（大写：                                          ）",{"$nulls":5},"       开具税率：                    "]
["注明：1.供应时间依据现场通知为准，工程量依据现场项目负责人通知为准，不否认会补量，供应商应无条件送货;2.板材规格大小尺寸误差必须控制在1mm内。3.花岗石必须保证无色差、无缺角、无开裂和无色线的板材，可现场加工。4.图纸或者未理解意图不得擅自加工。5.如荔枝面加工失误，厂方在不耽误工期的情况自行拉回厂房加工，费用由供应商承担。6.结算工程量按现场铺装测绘面积加2015清单定额损耗为准。7.供应商应在完工后派人到工地现场处理部分缺陷（不在另外补充费用）。8.装车和运输厂方必须保证花岗石几何尺寸，造成损失由供应商承担，供应商必须派人跟车送货。（如出现上述所有情况，收货方拒绝收货，并根据我方的合同工期要求的处罚条款处罚供货方）。9.等厚加工综合考虑在报价单价中.10、本包采购最高限价为853596.9元，供应商所报总报价高于最高限价的为无效报价，我公司不予接受。10.以上报价均为含税到泸州市价，要求开具的发票为13%或3%税率的增值税专用发票。12.供应商中选后、需与现场交底后才供货。"]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）;"]
[{"$nulls":6},"法人或委托代理人："]
[{"$nulls":6},"时间：    年    月    日"]