{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["花岗石 (2)"],"not_rendered":{"images":6,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"花岗石 (2)","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,8],[5,8,9,8],[18,0,18,5],[18,6,18,8],[19,0,19,8],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[22,6,22,8]]}
["2023年“P”项目芝麻灰及芝麻黑等花岗石采购报价表",null,null,"","",{"$nulls":3},""]
["序号","材料名称","规格（mm）","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","备注"]
[1,"路缘石","600×150×300厚芝麻灰花岗岩烧面路缘石","m",7966.74,100]
[2,"芝麻灰烧面花岗岩车档条","600×200×200芝麻灰烧面花岗岩车档条，含倒50圆角","块",558,110]
[3,"成品芝麻灰花岗岩车档","直径600","个",10,550]
[4,"中国黑花岗石(拉槽倒边)荔枝面","300*600*50","m2",45,220]
[5,"中国黑花岗石(拉槽倒边)荔枝面","350*600*50","m2",400,215]
[6,"中国黑花岗石荔枝面","100*600*25","m2",134,115]
[7,"中国黑花岗石(拉槽倒边)荔枝面--梯形板","550*600*50","m2",260,240]
[8,"中国黑花岗石(拉槽倒边)荔枝面--梯形板","500*600*50","m2",33,240]
[9,"芝麻黑光面","300×300×20厚芝麻黑光面(定制弧形)","㎡",150.97,180,null,null,"现场取样"]
[10,"芝麻黑光面","600×250×80厚芝麻黑光面压顶(定制弧形)","㎡",23.53,400,null,null,"现场取样"]
[11,"芝麻黑烧面雨篦子","300×600×50芝麻黑烧面","m",214.97,130]
[12,"芝麻黑光面（池底）","300X300X20厚","㎡",157,120]
[13,"芝麻黑光面(池壁)","300X450X20厚芝麻黑光面(池壁)","㎡",42.6,120]
[14,"芝麻黑光面压顶,圆角30,定制弧形 ","600X250X80厚，现场取样","米",112.8,350]
[15,"中国红花岗岩哑光面-两侧倒圆角R20","600x450 x50厚","㎡",18.9,300]
[16,"中国红花岗岩哑光面","600x150x20厚","㎡",63.6,150]
["合计                 人民币（大写：                                          ）",{"$nulls":5},"       开具税率：                    "]
["注明：1.供应时间依据现场通知为准，工程量依据现场项目负责人通知为准，不否认会补量，供应商应无条件送货;2.板材规格大小尺寸误差必须控制在1mm内。3.花岗石必须保证无色差、无缺角、无开裂和无色线的板材，可现场加工。4.图纸或者未理解意图不得擅自加工。5.如荔枝面加工失误，厂方在不耽误工期的情况自行拉回厂房加工，费用由供应商承担。6.结算工程量按现场铺装测绘面积加2015清单定额损耗为准。7.供应商应在完工后派人到工地现场处理部分缺陷（不在另外补充费用）。8.装车和运输厂方必须保证花岗石几何尺寸，造成损失由供应商承担，供应商必须派人跟车送货。（如出现上述所有情况，收货方拒绝收货，并根据我方的合同工期要求的处罚条款处罚供货方）。9.等厚加工综合考虑在报价单价中.10、本包采购最高限价为1188358.7元，供应商所报总报价高于最高限价的为无效报价，我公司不予接受。10.以上报价均为含税到泸州市价，要求开具的发票为13%或3%税率的增值税专用发票。12.供应商中选后、需与现场交底后才供货。"]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）;"]
[{"$nulls":6},"法人或委托代理人："]
[{"$nulls":6},"时间：    年    月    日"]