{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1","WpsReserved_CellImgList"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[7,0,7,8],[7,9,7,11],[8,0,8,11],[9,4,9,10],[10,4,10,10],[11,4,11,10]]}
["2023年“P”项目观光电梯设备采购报价表"]
["序号","项目名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价（元）",null,"供应商所报单价（元）",null,null,"合价（元）","备注"]
[{"$nulls":5},"设备限价\n限价","安装单价\n限价","设备单价","安装单价","单台小计"]
[1,"1#电梯","1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）5.27米，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。\n2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。\n3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。","台",1,205000,40000,{"$nulls":3},{"$f":"E4*J4","v":0},"质保期2年"]
[2,"2#电梯","1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）8.72米，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。\n2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。\n3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。","台",1,200000,40000,{"$nulls":3},{"$f":"E5*J5","v":0},"质保期2年"]
[3,"3#电梯","1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）24.18米，中部增设2个安全门站点，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。\n2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。\n3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。","台",1,210000,44000,{"$nulls":3},{"$f":"E6*J6","v":0},"质保期2年"]
[4,"4#电梯","1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）26.80米，中部增设2个安全门站点，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。\n2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。\n3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。","台",1,220000,45000,{"$nulls":3},{"$f":"E7*J7","v":0},"质保期2年"]
["合  计                          ",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(K4:K7)","v":0}]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为1004000.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。\n2.电梯门耐火极限不低于1h，电梯底坑顶面设置雨水感应装置底坑积水报警、电梯轿厢专用空调。\n3.供应安装单位应确保验收通过，相关费用由供应安装单位承担。\n4.产品技术标准、质量要求和安装验收标准符合：GB7588、GB10058、GB10059、GB10060。\n5.质保期2年，供应安装单位免费提供每月不低于2次的免费保养服务。\n2.电梯设备开具的发票为13%税率增值税专票，设备安装开具的发票为3%税率增值税专票。"]
[{"$nulls":4},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":4},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":4},"时间："]

{"sheet":"WpsReserved_CellImgList","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}