{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["品牌品质要求"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"品牌品质要求","index":0,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,3],[23,0,23,3]]}
["主要材料材质标准或技术标准要求"]
["序号","材料设备名称","材质标准或技术标准要求","备注"]
[1,"防水材料"]
[1.1,"SBS改性沥青防水卷材","满足《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[1.2,"SBS聚胎脂改性沥青耐根刺防水卷材(Ⅱ)型","满足《预铺防水卷材》（GB/T23457-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[1.3,"双面自粘高分子防水卷材","满足《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[1.4,"JS（Ⅱ型）水泥聚合物防水涂料","满足《聚合物水泥防水涂料》（GB/T 23445-2009）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[2,"门、窗、栏杆"]
[2.1,"成品木门","满足《木门分类和通用技术要求》（GB/T 35379-2017）、《 木门窗用木材及人造板规范》（GB/T 34742-2017）、《木门窗》（GB/T 29498-2013）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[2.2,"断桥铝合金门窗","满足《铝合金门窗》（GB/T 8478-2008）、《建筑门窗五金件 通用要求》（GB/T 32223-2015）、《建筑门窗、幕墙用密封胶条》（GB/T 24498-2009）、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）、《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》（GB/T 5237.6-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[2.3,"玻璃","满足《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)、《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[2.4,"玻璃幕墙","满足《玻璃幕墙光热性能》（GB/T 18091-2015）、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3,"墙、地面材料"]
[3.1,"地砖","满足《陶瓷砖》（GB 4100-2015）、《防滑陶瓷砖》（GB/T 35153-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3.2,"墙面砖","满足《陶瓷砖》（GB 4100-2015）、《防滑陶瓷砖》（GB/T 35153-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3.3,"防静电地板","满足《防静电活动地板通用规范》（GB/T 36340-2018）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3.4,"乳胶漆","满足GB/T9756—2018《合成树脂乳液内墙涂料》等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3.5,"无机涂料","满足《合成树脂乳液内墙涂料》（GB/T 9756-2018）、《合成树脂乳液外墙涂料》（GB/T 9755-2014）、《溶剂型外墙涂料》（GB/T 9757-2001）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3.6,"铝板","满足《建筑装饰用铝板》（GB/T 23443-2009）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[3.7," 纤维水泥外墙装饰板","满足《纤维增强水泥外墙装饰挂板》（JC T 2085-2011）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
[4,"吊顶装饰材料"]
[4.1,"纸面石膏板","满足《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求，满足消防的耐火极限要求"]
[4.2,"铝扣板","满足《建筑装饰用铝单板》（GB/T 23443-2009）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。"]
["主要材料最低品质标准要求表"]
["序号","材料设备名称","最低品质标准要求","备注"]
[1,"门、窗、玻璃"]
[1.1,"成品木门","不低于美心、TATA、王力品牌品质要求"]
[1.2,"断桥铝合金门窗","不低于圣保罗、坚美门窗、中旺铝业的品牌品质要求"]
[1.3,"玻璃","不低于台玻、南玻、耀华的品牌品质要求"]
[2,"墙、地面材料"]
[2.1,"地砖","不低于东鹏、冠珠、新中源的品牌品质要求"]
[2.2,"墙砖","不低于东鹏、冠珠、新中源的品牌品质要求"]
[2.3,"乳胶漆","不低于立邦、多乐士、三棵树的品牌品质要求"]
[2.4,"无机涂料","不低于立邦、多乐士、三棵树的品牌品质要求"]
[3,"吊顶、天棚装饰材料"]
[1,"纸面石膏板","不低于龙牌、可耐福、杰科、泰山的品牌品质要求"]
[2,"铝扣板","不低于奥普、友邦、顶上、品格、楚楚的品牌品质要求"]
[4,"电气设备及材料"]
[4.1,"开关插座","不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[4.2,"电线电缆","不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[4.3,"灯具","不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求"]
[4.4,"LED光源","不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求"]
[4.5,"高低压开关柜、配电箱","元器件"]
[5,"洁具"]
[5.1,"洁具、卫具（甲供）","不低于法恩莎、箭牌、帝王的品牌品质要求"]