{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["钩机"],"not_rendered":{"images":3,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"钩机","index":0,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[2,8,3,8],[4,0,4,6],[4,7,4,8],[5,0,5,8],[7,4,7,8],[8,4,8,8],[9,4,9,8]]}
["泸州兴绿园林绿化有限责任公司采购洒水车报价"]
["序号","品名","规格","单位","数量","采购限价            (元/台）","供应商单价(元/台）","合价（元）","备注"]
[1,"洒水车","载水量15m³，发动机为：玉柴、潍柴、上柴、康明斯柴油发动六缸机。达到国六排放标准。带空调，车辆颜色为出厂工程黄并印公司Logo门徽。缸体材质武钢优质碳钢(4MM 厚)，前冲酒水宽度15-30M，后平台酒水高炮扬尘30-35，高炮可360度调节，专用洒水泵大功率水泵，垂直吸程6M，常规功能配置万向前冲、后酒、侧喷、洒水高炮、消防接口。","台",1,165000]
[2,"洒水车","载水量25m³，发动机为：玉柴、潍柴、上柴、康明斯柴油发动。达到国六排放标准。带空调，车辆颜色为出厂工程黄并印公司Logo门徽。缸体材质武钢优质碳钢(4MM 厚)，前冲酒水宽度15-30M，后平台酒水高炮扬尘30-35，高炮可360度调节，专用洒水泵大功率水泵，垂直吸程6M，常规功能配置万向前冲、后酒、侧喷、洒水高炮、消防接口。","台",4,280000]
["合计"]
["备注：1、以上报价均为含税到指定交车地点价，要求开具相应的增值税专票。                                                                                2、本次报价包含车子上户费、印公司Logo门徽的价格。"]
[]
[{"$nulls":4},"  报价单位（公章）："]
[{"$nulls":4},"  法人或委托代理人及电话："]
[{"$nulls":4},"  时间：      年    月    日"]