{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,9],[29,0,29,8],[30,0,30,9]]}
["2023年“P”项目电缆及配电箱采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合价（元）","报价品牌","质量要求"]
[1,"电力电缆","WDZA-YJY-5×10","m",600,45,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[2,"电力电缆","ZR-YJV-3×4","m",1400,10,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[3,"低压电缆","ZR-RVV-2×4","m",4100,6.5,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[4,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x50+1x25  ","m",650,165,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[5,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x150+1x70 ","m",830,500,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[6,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-5x16","m",17000,60,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[7,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-3x6","m",440,15,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[8,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-5x10","m",4100,40,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[9,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x120+1x70","m",310,400,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[10,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x35+1x16","m",1700,120,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[11,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x25+1x16","m",5600,85,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[12,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x95+1x50","m",1400,325,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[13,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-3x16","m",750,40,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[14,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-3x2.5","m",300,6.5,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[15,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-4x6","m",70,20,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[16,"电力电缆","YJV-0.6/1kV-3*1.5","m",500,5.5,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[17,"照明导线","铜芯电线BVV-450/750V-3x4","m",3000,10,{"$nulls":3},"电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:"]
[18,"AP-1(室外动力总箱）","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图二（图号：DS-14）中AP-1(室外动力总箱）图","台",1,3000,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[19,"AP-DT1/AP-DT2/AP-DT3/AP-DT4(电梯配电箱）","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图二（图号：DS-14）中AP-DT1/AP-DT2/AP-DT3/AP-DT4(电梯配电箱）图","台",4,3000,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[20,"AP-QSB1/AP-QSB3 潜水泵控制箱","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见潜水泵控制箱（图号：DS-12)中潜水泵控制箱系统1","台",2,3000,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[21,"AP-QSB2 潜水泵控制箱","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见潜水泵控制箱（图号：DS-12)中潜水泵控制箱系统2","台",1,3000,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[22,"AP-HMB1海绵泵箱","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图一（图号：DS-13)中海绵泵预留电源系统图","台",1,2600,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[23,"AP-LED配电箱","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图一（图号：DS-13)中LED显示屏配电箱1","台",1,4200,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[24,"AP-CDZ1(充电桩计量配电箱1）","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图三（图号：DS-15)中充电桩计量配电箱1","台",1,4200,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[25,"AP-CDZ2(充电柜计量配电箱2)","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图三（图号：DS-15)中充电桩计量配电箱2","台",1,4200,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[26,"照明控制箱ZM01","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见照明控制箱ZM01系统图（图号：DS-10)","台",1,6500,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
[27,"照明控制箱ZM02","不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见照明控制箱ZM02系统图（图号：DS-11)","台",1,6500,{"$nulls":3},"开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求"]
["合  计：                             （开具发票税率：   %）"]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为增值税专票（1%税率或3%税率或13%税率）。3.此次电缆采购价格已包含样品送检材料和送样检测等相关费用，不再另外计费。"]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字及签字："]
[{"$nulls":6},"时间："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}